[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear lacp counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`# clear lacp [<1-248>] counters`

LACPチャンネルグループの統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`<1-248>` | LACPチャンネルグループ番号。省略時は定義済みのすべてのLACPチャンネルグループが対象となる

### 関連コマンド

show etherchannel（非特権EXECモード）
show lacp-counter（非特権EXECモード）
show port etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C