[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac-promiscuous

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] auth-mac-promiscuous`

ローカルRADIUSサーバーのプロミスキャスモードを有効化する。
no形式で実行した場合はプロミスキャスモードを無効化する。
初期設定は無効。
プロミスキャスモード有効時は、RADIUSサーバー登録されていないデバイス（MACアドレス）のMACベース認証要求に対して、つねに認証成功（Access-Accept）で応答する。登録済みデバイスの認証要求については本モードの有効・無効による動作の違いはない。
なお、本モードを利用するMACベース認証のAuthenticator側ではService-Type属性値「Call-Check (10)」を送信するよう設定しておく必要がある（auth radius send service-typeコマンド）。

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-mac-promiscuous（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

auth radius send service-type（グローバルコンフィグモード）
show radius local-server auth-mac-promiscuous（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C