[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# echo-interval

モード: BFDピアモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-peer)# echo-interval <10-60000>`

`(config-peer)# no echo-interval`

エコーパケット（echo-mode）の最小送受信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は50ミリ秒。

### パラメーター

`<10-60000>` | 最小送受信間隔（ミリ秒）。初期値は50

### 使用例

■ BFDピア192.0.2.6との間におけるエコーパケットの最小送受信間隔を20ミリ秒に設定する。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6 ↓
    awplus(config-peer)# echo-interval 20 ↓

### コマンドツリー

    bfd peer (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- echo-interval（BFDピアモード）

### 関連コマンド

echo-mode（BFDピアモード）
service bfd（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C