[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# IPv6 / 経路制御（RIPng）

IPv6では、ダイナミックルーティング（経路制御）プロトコルとしてRIPngを使用できます。RIPngは、IPv4用のRIPバージョン2のIPv6版と考えることができます。
ここでは、RIPngの基本的な設定について解説します。
RIPng経路のフィルタリングについては「IP」の「経路制御（フィルタリング）」をご覧ください（「IP」の章ですが、共通のコマンドが多いため同章ではIPv6の経路フィルタリングについても触れています）。

> Note

> > RIPngを使用するにはフィーチャーライセンスが必要です。
> > ライセンスのインストール方法については「運用・管理」/「システム」の「ライセンスキーのインストール」をご参照ください。

> Note

> > 以下の設定はIPv6機能を有効化した後で行います。IPv6機能を有効化する方法については、「IPv6」/「一般設定」をご覧ください。

## 基本設定

1. RIPngの動作に必要なRIPngサービスを有効にします。これにはservice ripngコマンドを使います。

       awplus(config)# service ripng ↓

2. RIPngルーティングプロセスの有効化
   グローバルコンフィグモードのrouter ipv6 ripコマンドを実行し、RIPngルーティングプロセスを起動します。このコマンドを実行するとRIPngモードに移行しますが、ごく基本的な設定においてはRIPngモードで実行すべきコマンドがないため、すぐにexitコマンドを実行してグローバルコンフィグモードに戻ります。

       awplus(config)# router ipv6 rip ↓
       awplus(config-router)# exit ↓

3. RIPngインターフェースの有効化
   任意のインターフェースに対してインターフェースモードのipv6 router ripコマンドを実行し、該当インターフェースでRIPngパケットの送受信を有効にします。ipv6 router ripコマンドを実行すると、対象インターフェースでRIPngパケットの送受信が行われるようになるとともに、対象インターフェースの直結経路がRIPngで通知されるようになります。

       awplus(config)# interface vlan10 ↓
       awplus(config-if)# ipv6 router rip ↓
       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# interface vlan20 ↓
       awplus(config-if)# ipv6 router rip ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

設定は以上です。

## 詳細設定

■ 特定のインターフェースにおいて、RIPngパケットの受信のみで送信を行わないようにするには、passive-interfaceコマンドで該当インターフェースをパッシブインターフェースに設定します。
たとえば、vlan30をパッシブインターフェースに設定するには、次のようにします。

    awplus(config)# service ripng ↓
    awplus(config)# interface vlan30 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 router rip ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# passive-interface vlan30 ↓
    awplus(config-router)# exit ↓

> Note

> > パッシブインターフェースを設定する場合、passive-interfaceコマンドでインターフェースを指定するだけでなく、ipv6 router ripコマンドを実行して該当インターフェースの直結ネットワークがRIPngの通知対象になるよう設定しておく必要があります。

### 経路フィルタリング

RIPngにおける経路フィルタリングについては、「IP」の「経路制御（フィルタリング）」をご覧ください（「IP」の章ですが、共通のコマンドが多いため同章ではIPv6の経路フィルタリングについても触れています）。

## 設定や状態の確認

RIPngの設定や各種状態を確認するコマンドを紹介します。
■ RIPngルーティングプロセスの設定や状態を確認するにはshow ipv6 protocols ripコマンドを使います。

    awplus# show ipv6 protocols rip ↓

■ RIPngインターフェースの設定を確認するにはshow ipv6 rip interfaceコマンドを使います。

    awplus# show ipv6 rip interface vlan10 ↓

■ RIPng経路表を確認するにはshow ipv6 ripコマンドを使います。
RIPng経路表はRIPngルーティングプロセスが独自に保持している経路データベースで、この中からメトリック的に最適と判断された経路がシステムのIPv6経路表（RIB）に登録されます。

    awplus# show ipv6 rip ↓

■ IPv6経路表（RIB）を確認するにはshow ipv6 route databaseコマンドを使います。
IPv6経路表（RIB）は各種情報源から得た経路情報を蓄積するデータベースで、この中から管理距離（AD：Administrative Distance）的に最適と判断された経路がシステムのIPv6転送表（FIB）に登録されます。

    awplus# show ipv6 route database ↓

■ IPv6転送表（FIB）を確認するにはshow ipv6 routeコマンドを使います。
IPv6転送表（FIB）は、IPv6パケットの転送判断時に参照するデータベースで、各宛先に対する最適な経路だけが登録されています。

    awplus# show ipv6 route ↓

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C