[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# rule

モード: 無線MACフィルターモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

`(config-wireless-mac-flt)# rule {permit|deny}`

対象MACフィルター（MACアドレスリスト）のフィルタータイプ（アクション：ホワイトリストかブラックリスト）を指定する。
本コマンド未設定時はdeny（ブラックリスト）。

### パラメーター

`permit` | ホワイトリスト（許可リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを許可し、他は拒否する（デフォルト拒否）
`deny` | ブラックリスト（拒否リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを拒否し、他は許可する（デフォルト許可）

### 使用例

■ MACフィルター「1」をホワイトリストに設定する。

    awplus(config-wireless)# wireless-mac-filter 1 ↓
    awplus(config-wireless-mac-flt)# rule permit ↓

### コマンドツリー

    wireless-mac-filter (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- rule（無線MACフィルターモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter（APプロファイルモード）
wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C