[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# community trap

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# community trap COMMUNITY`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no community trap`

トラップのコミュニティー名を設定する。

### パラメーター

`COMMUNITY` | トラップのコミュニティー名。最大256文字。初期設定は「public」。

### 注意・補足事項

■ 本設定はSNMPバージョンで「v1v2c」設定時のみ有効
■ コミュニティー名には次の6種類以外の半角英数記号が使用可能
「"」（ダブルクオート）、「'」（シングルクオート）、「\」（円マークまたはバックスラッシュ）、「&」、「<」、「>」

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- community trap（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C