[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# auth priority

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth priority {auth-mac && dot1x && auth-web}`

`(config-auth-profile)# no auth priority`

対象スイッチポートにおける802.1X認証と他の認証方式（MACベース認証）間の優先順位を指定する。
no形式で実行した場合は優先順位を未指定に戻す。
初期設定は未指定。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth priorityコマンドと同じです。

### パラメーター

`auth-mac` | MACベース認証
`dot1x` | 802.1X認証
`auth-web` | Web認証

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth priority（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth priority（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C