[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ethernet cfm service

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# show ethernet cfm service [NAME domain NAME details]`

MAインスタンスの設定を表示する。

### パラメーター

`NAME` | MAインスタンス名
`domain NAME` | MDインスタンス名
`details` | 詳細を表示する

### 使用例

    awplus# show ethernet cfm service ↓

     CFM Domain Name                   CFM Service Name                  VLAN  Defect
     --------------------------------------------------------------------------------
     MD-INST1                          MA-INST1-1                        NONE  .....
     MD-INST2                          MA-INST2-1                        NONE  ..3..

    awplus# show ethernet cfm service MA-INST2-1 domain MD-INST2 details ↓

     CFM Service Name.................. MA-INST2-1
     CFM Domain Name................... MD-INST2
     CFM Domain Level.................. 3
     Primary VLAN...................... 100
     Maintenance Assoc Name Format..... string
     Maintenance Assoc Name Value...... MA-12V100
     CCM Transmission Interval......... 1 second
     Local MEPs........................ MEP DOWN    12 (interface port1.0.2)
     Configured Remote MEPs............ 21
     Missing Remote MEPs............... 21
     Current MEP Defects............... 3 (someRMEPCCMdefect)
     MIP Creation...................... None

表 1
CFM Service Name | MAインスタンス名
CFM Domain Name | MDインスタンス名
CFM Domain Level | MDレベル
Primary VLAN | MAインスタンス内のプライマリーVLANのID
Maintenance Assoc Name Format | MA名形式
Maintenance Assoc Name Value | MA名
CCM Transmission Interval | CCメッセージの送信間隔
Local MEPs | ローカルMEPの種類、ID、ポート番号
Configured Remote MEPs | MD内に設定されているリモートMEPのID
Missing Remote MEPs | 応答のないリモートMEPのID
Current MEP Defects | 現在発生している障害を示す。障害発生時の詳細は以下のとおり 1 (someRDIdefectt) - 障害検出通知（RDI）のCCメッセージを受信 (RDI = Remote Defect Indication) 2 (someMACstatusDefect) - 該当装置のポート上にて通信不可が発生 3 (someRMEPCCMdefect) - CCメッセージを受信しなくなった 4 (errorCCMdefect) - MEP IDまたは送信間隔に誤りのあるCCメッセージを受信 5 (xconCCMdefect) - MDレベルまたはMAが異なるCCメッセージを受信
MIP Creation | つねにNone

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

cc ma-name interval（イーサネットCFMモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
show ethernet cfm details（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C