[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan-id

モード: MRPリングモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring)# vlan-id <1-4094>`

MRPリング接続用のポートがタグ付き（トランクポート）に設定されている場合に、対象MRPリングで使用するVLAN IDを指定する。

### パラメーター

`<1-4094>` | 対象MRPリングで使用するVLAN ID（VID）を指定

### 注意・補足事項

■ リング接続用ポートがタグなし（アクセスポート）に設定されている場合は、本コマンドによる設定は不要

### コマンドツリー

    mrp ring (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- vlan-id（MRPリングモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C