[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp graceful-restart stalepath-time

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp graceful-restart stalepath-time <1-3600>`

`(config-router)# no bgp graceful-restart stalepath-time`

（IPv4/IPv6）BGPグレースフルリスタートにおけるリスタート前の経路情報の保持時間を変更する。また、BGPグレースフルリスタートにおけるリスタートルーター機能を有効化する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-3600>` | ピアがグレースフルリスタートの処理を開始してから、リスタート前に該当ピアから学習していた経路情報を保持しておく期間（秒）。初期値は360

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp graceful-restart（BGPモード）
bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp update-delay（BGPモード）
clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability graceful-restart（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C