[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`> show wireless ap [<1-65535>|all] status`

管理下APの状態を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPの状態だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべての管理下APを表示対象にする（省略時動作）

### 使用例

    awplus# show wireless ap status ↓
    ID    Model        FW ver     Manage rup Config   c Clnt Uptime
    ----- ------------ ---------- ---------- ---------- ---- ---------------
        1 AT-TQ5403    6.0.3-0.1  Managd -SS Succeed  -    0            1205

AP | 管理下アクセスポイントのAP登録番号
Model | 該当APの機種
FW ver | 該当APのファームウェアバージョン
Manage | 管理状態。Managd（管理中。設定適用済み）、Discvd（該当APを検出）、Joined（APから参加要求を受信）、Failed（各種要求がタイムアウトした）、Reboot（再起動中）、Upgrad（ファームウェア更新中）、Unknwn（該当APを探索中）のいずれか
r | 再起動オペレーションの状態。R （要求を受信）、* （再起動中）、S （成功）、F （失敗）、-（未実行）のいずれか
u | ファームウェア更新オペレーションの状態。R （要求を受信）、* （ファームウェア更新中）、S （成功）、F （失敗）、-（未実行）のいずれか
p | AWC計算結果適用オペレーションの状態。R （要求を受信）、S （成功）、F （失敗）、-（未実行）のいずれか
Config | 設定状態。NotConfg（未設定）、InProgrs（設定中）、Modified（設定変更有）、Succeed（成功）、Failed（失敗）、Unknown（不明）のいずれか
c | 設定適用オペレーションの状態。R （要求を受信）、A （設定適用中）、S （成功）、F （失敗）、-（未実行）のいずれか
Clnt | 接続済み無線クライアント数
Uptime | 稼働時間（秒）

### 注意・補足事項

■ AP個別設定が有効になっている場合、該当APが接続されていない場合でも管理状態はUnknwnと表示される。
■ 以下の条件に当てはまる場合、どれか1つのAPでも異なるAPプロファイルに変更すると、残りのAPの設定状態もModifiedとなる。

- セキュリティにWPAエンタープライズを使用
- 同一APプロファイルを複数のAPに設定

■ AT-TQ6602のバージョン7.0.0-1.1ではAWC計算機能が未サポートのため、該当バージョンのAT-TQ6602にAWC計算結果を適用した場合、AWC計算結果適用オペレーションの状態がF（失敗）となるが、実動作には影響しない。

### 関連コマンド

ap（無線LANコントローラーモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C