[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ap

モード: 無線LANコントローラーモード --> AP登録モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless)# [no] ap <1-65535>`

個々のアクセスポイント（AP）を無線LANコントローラーの管理下に登録するためのAP登録モードに移動する。
このとき、指定したAPの登録情報がまだ存在しない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したAPの登録を削除する。
AP登録モードでは、IPアドレス/MACアドレスで指定したAPに共通設定（APプロファイル）を適用するほか、一部の設定項目については該当AP固有の設定を行うこともできる。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号

### 注意・補足事項

■ WDS接続設定（peerコマンド）から参照されているAPの登録情報は削除できない。
■ 登録したAPの数が管理可能数を超えても、show wireless apコマンドの表示上は管理対象になっているAPとなっていないAPの区別ができない。管理可能数を超える数のAPを登録する場合は、実際に管理対象とするAPの登録のみをAP登録モードのenableコマンドで有効化し、それ以外のAPは同コマンドで無効化すること。なお、登録AP数が管理可能数を超えている場合は、AP登録番号の小さいものが優先的に管理対象となる。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ap（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- description（AP登録モード）
             +- enable（AP登録モード）
             +- ip-address（AP登録モード）
             +- login username（AP登録モード）
             +- mac-address（AP登録モード）
             +- profile（AP登録モード）
             +- radio（AP登録モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap status（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C