[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# fec

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# fec {auto|rs528|firecode|off}`

対象25G、40G、100Gインターフェースにおいて、前方誤り訂正（FEC）を設定する。
初期設定はauto。
400Gインターフェース（QSFP-DDモジュール）はつねにFEC有効（rs544）であり、本コマンドによる設定変更はできない。

### パラメーター

`auto` | モジュールによって自動的に設定（初期設定）
`rs528` | FECを有効に設定（100G、25G）
`firecode` | FECを有効に設定（40G、25G）
`off` | FECを無効に設定

### 注意・補足事項

■ インターフェース種別ごとのサポートFECモードとauto（初期設定）時のFECモードの詳細は次表を参照。

インターフェース種別 | サポートFECモード | auto（初期設定）時のFECモード
400G | rs544（常時有効。設定変更不可） | rs544（常時有効。設定変更不可）
100G（LR4） | rs528, off | off
100G（LR4以外） | rs528, off | rs528
40G | firecode, off | off
25G | rs528, firecode, off | rs528

■ FECの設定は、リンクの両側で同じにする必要がある。
■ AT-QSFP28ZR4 を使用する場合、該当ポートを本コマンドの初期値 auto のまま使用する、あるいは `fec rs528` を設定し、前方誤り訂正（FEC）を有効化してください。また対向機器でも FEC を有効に設定してください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- fec（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C