[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport vlan translation default

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# [no] switchport vlan translation default {drop}`

タグ付きポート（トランクポート）に設定されたスイッチポートで、VLANトランスレーションエントリーと一致しないVLAN IDを持つタグ付きパケットを受信した場合の動作を指定する。no形式で実行した場合は、受信時の動作を未設定に戻す。初期状態では未設定。この場合、該当パケットに対して何も行わない。

### パラメーター

`drop` | 破棄する

### 使用例

■ 内部VID 100、外部VID 200のVLANトランスレーションエントリーが設定されているタグ付きポート（トランクポート）1.1.1において、200以外のVIDを持つタグ付きパケットを受信したら破棄するように設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1  ↓
    awplus(config-if)# switchport vlan translation vlan 200 vlan 100 ↓
    awplus(config-if)# switchport vlan translation default drop ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport vlan translation default（インターフェースモード）

### 関連コマンド

switchport vlan translation vlan（インターフェースモード）
show interface switchport（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C