[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# capability restart

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# capability restart {graceful|signaling}`

`(config-router)# no capability restart`

OSPFグレースフルリスタート機能またはシグナリングリスタート機能のサポートを有効にする。
no形式で実行した場合はグレースフルリスタート機能およびシグナリングリスタート機能のサポートを無効にする。
初期設定ではグレースフルリスタート機能のサポートが有効。

### パラメーター

`graceful` | グレースフルリスタート機能を有効化する。初期設定
`signaling` | シグナリングリスタート機能を有効化する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
■ VCS 構成時は、グレースフルリスタートは有効（初期設定）でご利用ください。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- capability restart（OSPFモード）

### 関連コマンド

ospf restart grace-period（グローバルコンフィグモード）
ospf restart helper（グローバルコンフィグモード）
restart ospf graceful（特権EXECモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C