[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip igmp snooping source-timeout

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`> show ip igmp [vrf VRFNAME|global] snooping source-timeout`

IGMP Snoopingにおける未登録マルチキャストグループ保持時間の設定を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

### 使用例

    awplus> show ip igmp snooping source-timeout ↓
    Global IGMP snooping source-timeout is disabled

    vlan1           enabled (0 secs)
    vlan2           disabled

### 関連コマンド

ip igmp snooping source-timeout（インターフェースモード）
ip igmp snooping source-timeout（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C