[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ssid

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# ssid TEXT`

`(config-wireless-network)# no ssid`

対象無線ネットワークのSSIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は「Default-X」（Xは無線ネットワーク設定番号）。

### パラメーター

`TEXT` | SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

### 注意・補足事項

■ 特殊文字を使用する場合はSSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というSSIDを作成する => ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\\cd"

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- ssid（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C