[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server port <1-65535>`

`(config)# no auth-web-server port`

Web認証サーバーにおける待ち受けTCPポート番号を指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
[本コマンド設定時]

- HTTPS（auth-web-server ssl）無効時（初期設定）は、指定したポートでHTTP通信を待ち受ける。
- HTTPS（auth-web-server ssl）有効時は、指定したポートでHTTPS通信を待ち受ける。

[本コマンド未設定時]

- HTTPS（auth-web-server ssl）無効時（初期設定）は、標準の80番ポートでHTTP通信を待ち受ける。
- HTTPS（auth-web-server ssl）有効時は、標準の443番ポートでHTTPS通信を待ち受ける。

### パラメーター

`<1-65535>` | 待ち受けTCPポート番号

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでWeb認証サーバーの待ち受けポートを変更している場合は、リダイレクト先URLのTCPポートもその値となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ssl（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ssl intercept-port（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C