[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor route-reflector-client

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} route-reflector-client`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループを、ルートリフレクションにおけるクライアントピア（CP）として設定する。本製品は該当ピアに対するルートリフレクター（RR）として動作するようになる（CPから受信した経路を他のすべてのCPと通常のピア（NCP）に送信する。また、NCPから受信した経路はCPにだけ送信する）。
no形式で実行した場合は、該当ピアを通常のピアとして設定する。本製品は該当ピアに対してRRの動作を行わないようになる。
初期設定では各ピアは通常のピアとして設定されており、本製品は該当ピアに対してRRとしての動作を行わない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはiBGPピアに対してのみ有効。
■ ルートリフレクター機能の有効・無効はbgp client-to-client reflectionコマンドで変更できる。初期設定は有効。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor route-reflector-client（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp client-to-client reflection（BGPモード）
bgp cluster-id（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C