[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# passpoint

モード: 無線ネットワークモード --> Passpointモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network)# [no] passpoint`

対象無線ネットワークにおけるPasspointの設定を行うため、Passpointモードに移動する。
no形式で実行した場合はPasspointの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではPasspointは未設定。

### 注意・補足事項

■ Passpointは下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- passpoint（無線ネットワークモード）
             |
             +- dot11u（Passpointモード）
             +- enable（Passpointモード）
             +- hs20（Passpointモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C