[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld ssm-map static

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config)# [no] ipv6 mld ssm-map static {LISTNUM|LISTNAME} A.B.C.D`

MLDのSSM（Source Specific Multicast）マッピングテーブルにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
本コマンドでは、標準IPアクセスリストで指定したマルチキャストグループに対し、任意の送信者アドレスを関連付けることができる。

### パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト。マッピング対象のマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名
`A.B.C.D` | マルチキャスト送信者のIPアドレス

### 使用例

■ マルチキャストグループ ff3e::1/128, ff3e::3/128をマルチキャスト送信者2001:db8:ffff::1に関連付け、マルチキャストグループff3e::1/128, ff3e::3/128をマルチキャスト送信者2001:db8:ffff::1に関連付けるSSMマッピングエントリーを作成する。なお、別途MLDの有効化（ipv6 mld）と、SSMマッピング機能の有効化（ipv6 mld ssm-map enable）が必要。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard MLD-SSM-MAP permit ff3e::1/128 ↓
    awplus(config)# ipv6 access-list standard MLD-SSM-MAP permit ff3e::3/128 ↓
    awplus(config)# ipv6 mld ssm-map static MLD-SSM-MAP 2001:db8:ffff::1 ↓
    awplus(config)# ipv6 mld ssm-map static MLD-SSM-MAP 2001:db8:ffff::1 ↓

これにより、MLDバージョン1による ff3e::X（Xは1～3）へのグループ参加要求 （*,ff3e::.X） Join は、MLDバージョン2の送信元指定付きグループ参加要求 （2001:db8:ffff::1, ff3e::.X） Join として扱われる。
また、同様にMLDバージョン1による ff3e::Xへのグループ参加要求（*,232.10.10.X）Join は、MLDバージョン2の送信元指定付きグループ参加要求（2001:db8:ffff::1, ff3e::.X）Join として扱われる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定するマルチキャストグループアドレスは、SSMレンジ内のアドレスでなくてはならない。標準のSSMレンジはff3x::/32だが、ipv6 pim ssmコマンドで変更することも可能なので注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 mld ssm-map static（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld（インターフェースモード）
ipv6 mld ssm-map enable（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
ipv6 pim ssm（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld groups（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C