[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld robustness-variable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld robustness-variable <1-7>`

`(config-if)# no ipv6 mld robustness-variable`

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターRobustness Variableの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-7>` | パケットロスへの対抗力を示すパラメーター（Robustness Variable）。パケットの損失率が高いネットワークでは、この値を大きくすることによりプロトコルの動作を安定させることができる。初期値は2

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld robustness-variable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C