[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp option

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(config)# ip dhcp option <1-254> [name NAME] DATATYPE`

`(config)# no ip dhcp option {<1-254>|NAME}`

DHCPオプションを定義する。
実際のオプション値は、DHCPプールごとにoptionコマンドで設定する。
no形式で実行した場合は、DHCPオプションの定義を削除する。

### パラメーター

`<1-254>` | DHCPオプションコード
`name NAME` | DHCPオプションの識別名。本コマンドをno形式で実行するときと、optionコマンドを実行するときにのみ使用される
`DATATYPE :=` | `{ascii|hex|ip|integer|flag}`
| オプションタイプ（optionコマンドによるオプション値指定時の表記方法）
| `ascii` | ASCII文字列
| `hex` | バイト列（16進表記）
| `ip` | IPアドレス（10進ドット形式）。IPアドレスは複数指定できる
| `integer` | 32ビット整数値（0～4294967295）
| `flag` | フラグ（真偽値）。true/false、on/off、enabled/disabledのいずれかの指定が可能

### 使用例

■ DHCPオプション「nbt-nodetype」（オプションコード46）を定義し、DHCPプール「mypool」で提供する同オプションの値を0x04（Mノード）に設定する。ここでは、同オプションの値を16進数で指定するものとする。

    awplus(config)# ip dhcp option 46 name nbt-nodetype hex ↓
    awplus(config)# ip dhcp pool mypool ↓
    awplus(dhcp-config)# network 10.10.10.0/24 ↓
    awplus(dhcp-config)# option nbt-nodetype 04 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp option（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

option（DHCPモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B