[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show dpi statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`# show dpi statistics [ENTITY]`

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能によって判別されたアプリケーショントラフィックの統計情報を表示する。
エンティティーを指定しない場合はDPI機能の全体統計が、エンティティーを指定した場合は該当エンティティーの詳細統計が表示される。
ただし、詳細統計はエンティティー別詳細統計（counters detailedコマンド）が有効でないときは表示されない。

### パラメーター

`ENTITY` | エンティティー名。該当エンティティ－の詳細統計を表示したい場合に指定する

### 使用例

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能によって判別されたアプリケーショントラフィックの全体統計を表示する。

    awplus# show dpi statistics ↓
    Application  Packets            Bytes
    -------------------------------------------------
    arp          1741               170618
    http         27                 3299
    mdns         15                 2017
    netbios      479                78911
    ssdp         12                 2616
    dhcp         16                 6080
    ssl_no_cert  6415               6327945
    ssh          245                46526
    dhcpv6       151                28087
    llmnr        18                 2038

■ エンティティー「private」の詳細統計を表示する。別途 counters detailedコマンドの設定が必要。

    awplus# show dpi statistics private ↓
    Statistics for entity: private
    Application       TX Packets       RX Packets         TX Bytes         RX Bytes
    -------------------------------------------------------------------------------
    ssl_no_cert             6470             6470          6092823          6092823
    ssh                      201              201            29037            29037
    http                      32               32             2978             2978

### 注意・補足事項

■ エンティティー別詳細統計の各カウンター（パケット数、バイト数）は、コネクション終了時に更新される。

### 関連コマンド

counters detailed（DPIモード）
dpi（グローバルコンフィグモード）
enable（DPIモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B