[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# type ap-configuration apply ap

モード: タスク設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

`(config-wireless-task)# type ap-configuration apply ap {<1-65535>|all}`

`(config-wireless-task)# no type`

対象タスクのスケジュールにしたがい、管理下の全APに対して、AP登録時にprofileコマンドで指定した共通設定（APプロファイル）とAP個別設定を適用するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象タスクのオペレーション設定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`{<1-65535>|all}` | 設定適用対象の管理下AP。AP登録番号（apコマンド）をカンマ、ハイフン区切りで複数指定するか、管理下の全APを表すallキーワードで指定する

### コマンドツリー

    task (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- type ap-configuration apply ap（タスク設定モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless task（非特権EXECモード）
wireless ap-configuration apply ap（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B