[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless-mac-filter-id(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# wireless-mac-filter-id {<1-65535>|profile}`

`(config-wireless-network)# no wireless-mac-filter-id`

無線ネットワーク設定にMACフィルターを割り当てる。
no形式で指定した場合、無線ネットワーク設定のMACフィルターを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<1-65535>` | MACフィルター番号
`profile` | APプロファイルに適用したMACフィルター

### 使用例

■ 無線ネットワーク設定「100」にMACフィルター「10」を割り当てる。

    awplus(config-wireless)# network 100 ↓
    awplus(config-wireless-network)# wireless-mac-filter-id 10 ↓

■ 無線ネットワーク設定「100」にAPプロファイルに適用したMACフィルターを割り当てる。

    awplus(config-wireless)# network 100 ↓
    awplus(config-wireless-network)# wireless-mac-filter-id profile ↓

■ 無線ネットワーク設定「100」のMACフィルターを無効にする

    awplus(config-wireless)# network 100 ↓
    awplus(config-wireless-network)# no wireless-mac-filter-id ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、mac-auth mode(local) が radius か mac-filter-and-radius に設定されている必要がある（デフォルトは未設定）。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- wireless-mac-filter-id(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter(local)（APプロファイルモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）
show wireless wireless-mac-filter(local)（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter(local)（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter(local)（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B