[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel openvpn port

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn port <1-65535>`

`(config-if)# no tunnel openvpn port`

対象OpenVPNトンネルインターフェースにおいて、クライアントからの接続を待ち受けるUDPポートを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1194。

### パラメーター

`<1-65535>` | UDPポート番号。初期値は1194

### 使用例

■ OpenVPNトンネルインターフェースtunnel0において、待ち受けUDPポートを31194番に変更する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel openvpn port 31194 ↓

■ OpenVPNトンネルインターフェースtunnel0において、待ち受けUDPポートを初期値の1194に戻す。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# no tunnel openvpn port ↓

### 注意・補足事項

■ ファイアウォール機能を使う場合は、OpenVPNクライアントが本製品に接続できるよう許可ルールを設定する必要がある。通常、許可ルールの設定時には事前定義済みのアプリケーション「openvpn」を利用すればよいが、同アプリケーション定義では終点ポートを標準の1194としているため、本コマンドでUDPポート番号を変更している場合は別途アプリケーション定義を作成する必要がある点に注意。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn port（インターフェースモード）

### 関連コマンド

application（グローバルコンフィグモード）
rule（ファイアウォールモード）
show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B