[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipsec profile

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] ipsec profile [NAME]`

IPsecプロファイルの情報を表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`NAME` | IPsecプロファイル名。省略時はすべてのプロファイルが対象となる

### 使用例

■ IPsecプロファイルの情報を表示する。

    awplus# show ipsec profile ↓
    IPsec Profile: default
      Replay-window:  32
      Expiry:         8h
      PFS group:      disabled
      Transforms:
           Protocol  Integrity   Encryption
        1    ESP       SHA256      AES256
        2    ESP       GCM16       AES256
        3    ESP       GCM8        AES256
        4    ESP       SHA1        AES256
        5    ESP       SHA256      AES128
        6    ESP       GCM16       AES128
        7    ESP       GCM8        AES128
        8    ESP       SHA1        AES128
        9    ESP       SHA256      3DES
       10    ESP       SHA1        3DES

    IPsec Profile: legacy
      Replay-window:  32
      Expiry:         8h
      PFS group:      disabled
      Transforms:
           Protocol  Integrity   Encryption
        1    ESP       SHA1        3DES

### 注意・補足事項

■ 暗号化アルゴリズム3DESおよびこれを利用したデフォルトIPsecプロファイルののプロポーザル9～10はサポート対象外。
■ 本製品には既定のIPsecプロファイル「default」が用意されているが、crypto ipsec profileコマンドを使えばカスタムプロファイルを追加できる。デフォルトプロファイルの詳細は「解説編」を参照。

### 関連コマンド

crypto ipsec profile（グローバルコンフィグモード）
lifetime（IPsecプロファイルモード）
pfs（IPsecプロファイルモード）
transform（IPsecプロファイルモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B