[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show firewall rule config-check

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`# show firewall rule [<1-65535>] config-check`

ファイアウォールルールが有効かどうかをチェックし、無効な場合はその理由を表示する。
ファイアウォールルールの指定にはエンティティーとアプリケーションの両定義を使用するが、これらの定義が不完全な場合（指定したアプリケーションやエンティティーが未定義である、アプリケーション定義でIPプロトコルが未指定、など）、該当ルールは有効にならない。
また、エンティティーで指定したインターフェースがUPしていない場合（リンクアップしていない、PPPインターフェースやトンネルインターフェースが未確立、など）も該当ルールは有効にならないので注意。
無効なルールはどのトラフィックにもマッチしない。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。指定時は該当ルールだけをチェックする。省略時はすべてのルールをチェックする

### 使用例

■ ファイアウォールルールが有効かどうかチェックする。

    awplus# show firewall rule config-check ↓
    Rule 10:
      Application does not have a protocol configured
    Rule 20:
      Application does not exist
    Rule 30:
      "From" entity does not exist
    Rule 40:
      "From" entity has no subnet or host addresses
    Rule 50:
      "From" entity has a subnet with an interface that does not exist
    Rule 60:
      "To" entity does not exist
    Rule 70:
      "To" entity has no subnet or host addresses
    Rule 80:
      "To" entity has a subnet with an interface that does not exist

この例では、次の理由により各ルールが無効であることが示されている。ファイアウォールの動作において、無効なルールはどのトラフィックにもマッチしない。

- Rule 10: ルール内で指定されたアプリケーションの定義において、IPプロトコルが指定されていない。
- Rule 20: ルール内で指定されたアプリケーションが存在していない。
- Rule 30: ルール内で指定された送信元エンティティーが存在していない。
- Rule 40: ルール内で指定された送信元エンティティーにおいて、サブネットまたはIPアドレスが指定されていない。
- Rule 50: ルール内で指定された送信元エンティティーにおいて、指定されたインターフェースが存在していない、またはUPしていない。
- Rule 60: ルール内で指定された宛先エンティティーが存在していない。
- Rule 70: ルール内で指定された宛先エンティティーにおいて、サブネットまたはIPアドレスが指定されていない。
- Rule 80: ルール内で指定された宛先エンティティーにおいて、指定されたインターフェースが存在していない、またはUPしていない。

次の例では、すべてのルールが有効であることが示されている。

    awplus# show firewall rule config-check ↓
    All rules are valid

### 関連コマンド

rule（ファイアウォールモード）
show firewall rule（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B