[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable(local)

モード: Passpointモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint)# [no] enable`

対象無線ネットワークでPasspointを有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    passpoint (無線ネットワークモード)
    passpoint(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- enable(local)（Passpointモード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B