[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth radius dynamic-authorization-client(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# mac-auth radius dynamic-authorization-client A.B.C.D key PASSWORD [encrypted]`

`(config-wireless-network)# no mac-auth radius dynamic-authorization-client`

インテリジェント・エッジ・セキュリティーにおいて、AT-Vista Manager EXとの通信を行うためのIPアドレスと共有パスワードを設定する。
no形式で実行した場合はIPアドレス、共有パスワードの設定を削除する。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | AT-Vista Manager EXのIPアドレスを指定する
`key PASSWORD` | AT-Vista Manager EXとの通信に使う共有パスワード。1～64文字。使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ）
`encrypted` | PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- mac-auth radius dynamic-authorization-client(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

mac-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）
mac-auth radius send service-type(local)（無線ネットワークモード）
unassociated-client-list acquire(local)（無線ネットワークモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B