### 全コマンド索引

3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

#### 3 (top)

3gpp-info (802.11uモード)
3gpp-info(local) (802.11uモード)

#### 4 (top)

4to6-mapping (グローバルコンフィグモード)

#### A (top)

aaa accounting commands (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting login (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting openvpn (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting update (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication download-portal (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication enable (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication isakmp (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication login (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication openvpn (グローバルコンフィグモード)
aaa authorization commands (グローバルコンフィグモード)
aaa authorization config-commands (グローバルコンフィグモード)
aaa group server radius (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts lockout-time (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts max-fail (グローバルコンフィグモード)
aaa login fail-delay (グローバルコンフィグモード)
accept-invalid-sslcert (DDNSアップデートメソッドモード)
accounting login (ラインモード)
activate (特権EXECモード)
active (トリガーモード)
active (Pingポーリングモード)
additional-step-required enable (802.11uモード)
additional-step-required enable(local) (802.11uモード)
address prefix (DHCPv6モード)
address range (DHCPv6モード)
aes-key (WPAパーソナル設定モード)
aes-key (WPAエンタープライズ設定モード)
aes-key(local) (WPAパーソナル設定モード)
aes-key(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
airtime-fairness enable(local) (APプロファイル・無線モード)
airtime-fairness mode (APプロファイル・無線モード)
airtime-fairness mode(local) (APプロファイル・無線モード)
airtime-percentage (無線ネットワークモード)
airtime-percentage(local) (無線ネットワークモード)
alert-thresholding (IPSモード)
alias (インターフェースモード)
anqp-domain-id (Hotspot2.0モード)
anqp-domain-id(local) (Hotspot2.0モード)
anqp-element info-id (802.11uモード)
anqp-element info-id(local) (802.11uモード)
antenna(local) (APプロファイル・無線モード)
ap (無線LANコントローラーモード)
ap local(local) (無線設定モード)
ap-profile (無線LANコントローラーモード)
ap-profile local(local) (無線設定モード)
application (グローバルコンフィグモード)
application-decision (ポリシーベースルーティングモード)
application-proxy ip-filter (グローバルコンフィグモード)
application-proxy quarantine-vlan (グローバルコンフィグモード)
application-proxy redirect-url (グローバルコンフィグモード)
application-proxy threat-protection (インターフェースモード)
application-proxy threat-protection send-summary (特権EXECモード)
application-proxy whitelist advertised-address (グローバルコンフィグモード)
application-proxy whitelist enable (インターフェースモード)
application-proxy whitelist protection tls (グローバルコンフィグモード)
application-proxy whitelist server (グローバルコンフィグモード)
area-link (AMFコンテナコンフィグモード)
arp (グローバルコンフィグモード)
arp-loose-check (インターフェースモード)
association-advertisement enable (無線ネットワークモード)
association-advertisement enable(local) (無線ネットワークモード)
atmf amfplus-license-only (グローバルコンフィグモード)
atmf area id (グローバルコンフィグモード)
atmf area password (グローバルコンフィグモード)
atmf authorize (特権EXECモード)
atmf authorize provision (特権EXECモード)
atmf backup (グローバルコンフィグモード)
atmf backup area-masters delete (特権EXECモード)
atmf backup area-masters enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup area-masters now (特権EXECモード)
atmf backup area-masters synchronize (特権EXECモード)
atmf backup bandwidth (グローバルコンフィグモード)
atmf backup delete (特権EXECモード)
atmf backup enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup guests delete (特権EXECモード)
atmf backup guests enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup guests now (特権EXECモード)
atmf backup guests synchronize (特権EXECモード)
atmf backup now (特権EXECモード)
atmf backup redundancy enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup server (グローバルコンフィグモード)
atmf backup stop (特権EXECモード)
atmf backup synchronize (特権EXECモード)
atmf cleanup (特権EXECモード)
atmf container (グローバルコンフィグモード)
atmf container login (特権EXECモード)
atmf controller (グローバルコンフィグモード)
atmf distribute firmware (特権EXECモード)
atmf domain vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf enable (グローバルコンフィグモード)
atmf group (グローバルコンフィグモード)
atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
atmf log-verbose (グローバルコンフィグモード)
atmf management subnet (グローバルコンフィグモード)
atmf management vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf master (グローバルコンフィグモード)
atmf network-name (グローバルコンフィグモード)
atmf provision (インターフェースモード)
atmf provision node (特権EXECモード)
atmf reboot-rolling (特権EXECモード)
atmf recover (特権EXECモード)
atmf recover guest (特権EXECモード)
atmf recover led-off (特権EXECモード)
atmf recover over-eth (特権EXECモード)
atmf recovery-server (グローバルコンフィグモード)
atmf remote-login (特権EXECモード)
atmf restricted-login (グローバルコンフィグモード)
atmf retry guest-link (特権EXECモード)
atmf secure-mode (グローバルコンフィグモード)
atmf secure-mode certificate expire (特権EXECモード)
atmf secure-mode certificate expiry (グローバルコンフィグモード)
atmf secure-mode certificate renew (特権EXECモード)
atmf secure-mode enable-all (特権EXECモード)
atmf select-area (特権EXECモード)
atmf topology-gui enable (グローバルコンフィグモード)
atmf trustpoint (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-crosslink (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link description (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link protection ipsec (グローバルコンフィグモード)
atmf working-set (特権EXECモード)
atmf-application-proxy port enable (無線LANコントローラーモード)
atmf-arealink remote-area (インターフェースモード)
atmf-link (インターフェースモード)
attribute (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
auth-mac-promiscuous (RADIUSサーバーモード)
authentication (WEP設定モード)
authentication(local) (WEP設定モード)
authorization commands (ラインモード)

#### B (top)

band-steering (無線ネットワークモード)
band-steering(local) (無線ネットワークモード)
bandwidth (APプロファイル・無線モード)
bandwidth(local) (APプロファイル・無線モード)
banner exec (グローバルコンフィグモード)
banner login (グローバルコンフィグモード)
banner motd (グローバルコンフィグモード)
bcast-key-refresh-interval (WPAパーソナル設定モード)
bcast-key-refresh-interval (WPAエンタープライズ設定モード)
bcast-key-refresh-interval (OSENモード)
bcast-key-refresh-interval(local) (WPAパーソナル設定モード)
bcast-key-refresh-interval(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
beacon-protection enable (WPAパーソナル設定モード)
blacklist (URLフィルターモード)
boot config-file (グローバルコンフィグモード)
boot system (グローバルコンフィグモード)
bootfile (DHCPモード)
br-address (ソフトワイヤーモード)
bridge (グローバルコンフィグモード)
bridge (無線ネットワークモード)
bridge-group (インターフェースモード)
bss-trans-manage enable (無線ネットワークモード)

#### C (top)

captive-portal (無線ネットワークモード)
captive-portal virtual-ip (APプロファイルモード)
captive-portal virtual-ip(local) (APプロファイルモード)
captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
category action (IPSモード)
cd (特権EXECモード)
channel (AP登録・無線モード)
channel(local) (AP登録・無線モード)
channels (APプロファイル・無線モード)
channels(local) (APプロファイル・無線モード)
ciphers (WPAパーソナル設定モード)
ciphers (WPAエンタープライズ設定モード)
ciphers (OSENモード)
ciphers(local) (WPAパーソナル設定モード)
ciphers(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシーモード)
class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシーモード)
class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシーモード)
clear 4to6-mapping (特権EXECモード)
clear aaa local user lockout (特権EXECモード)
clear application-proxy threat-protection (特権EXECモード)
clear arp-cache (特権EXECモード)
clear atmf links (特権EXECモード)
clear atmf links statistics (特権EXECモード)
clear atmf links virtual (特権EXECモード)
clear atmf recovery-file (特権EXECモード)
clear atmf secure-mode certificates (特権EXECモード)
clear atmf secure-mode statistics (特権EXECモード)
clear counter ipv6 dhcp-client (特権EXECモード)
clear counter ipv6 dhcp-server (特権EXECモード)
clear exception log (特権EXECモード)
clear firewall connections (特権EXECモード)
clear ip dhcp binding (特権EXECモード)
clear ip dns forwarding cache (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp binding (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp client (特権EXECモード)
clear ipv6 neighbors (特権EXECモード)
clear isakmp sa (特権EXECモード)
clear line vty (特権EXECモード)
clear lldp statistics interface (特権EXECモード)
clear lldp table interface (特権EXECモード)
clear log (特権EXECモード)
clear netconf session (特権EXECモード)
clear ping-poll (特権EXECモード)
clear radius local-server statistics (特権EXECモード)
clear snmp-discovery (特権EXECモード)
clear ssh (特権EXECモード)
clear stoat collector session counters (特権EXECモード)
client enable (APプロファイル・Syslogモード)
client-isolation-mode (無線ネットワークモード)
client-isolation-mode vap(local) (無線ネットワークモード)
clock set (特権EXECモード)
clock timezone (グローバルコンフィグモード)
clone (AMF事前設定EXECモード)
community read-only (APプロファイル・SNMPモード)
community trap (APプロファイル・SNMPモード)
compatibility-mode enable (WPAパーソナル設定モード)
configuration-attribute (ISAKMPプロファイルモード)
configure boot config (AMF事前設定EXECモード)
configure boot system (AMF事前設定EXECモード)
configure terminal (特権EXECモード)
conn-capability protocol port status (Hotspot2.0モード)
conn-capability protocol port status(local) (Hotspot2.0モード)
connection-limit (ファイアウォールモード)
connection-log events (グローバルコンフィグモード)
consecutive-probe-loss bad-when (リンク性能プロファイルモード)
consecutive-probe-loss good-when (リンク性能プロファイルモード)
consecutive-probe-loss unreachable-when (リンク性能プロファイルモード)
copy (特権EXECモード)
counters detailed (DPIモード)
create (AMF事前設定EXECモード)
critical-interval (Pingポーリングモード)
crypto ipsec profile (グローバルコンフィグモード)
crypto isakmp key (グローバルコンフィグモード)
crypto isakmp peer (グローバルコンフィグモード)
crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
crypto key destroy hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key generate hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key pubkey-chain userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto pki authenticate (特権EXECモード)
crypto pki enroll (特権EXECモード)
crypto pki enroll local-radius-all-users (特権EXECモード)
crypto pki enroll user (特権EXECモード)
crypto pki export pem (特権EXECモード)
crypto pki export pkcs12 (特権EXECモード)
crypto pki import pem (特権EXECモード)
crypto pki import pkcs12 (特権EXECモード)
crypto pki trustpoint (グローバルコンフィグモード)
custom-failure (DDNSアップデートメソッドモード)
custom-success (DDNSアップデートメソッドモード)

#### D (top)

day (タスク設定モード)
day (トリガーモード)
ddns enable (グローバルコンフィグモード)
ddns-update now (特権EXECモード)
ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
deauth-req-timeout (Hotspot2.0モード)
deauth-req-timeout(local) (Hotspot2.0モード)
default log (グローバルコンフィグモード)
default-router (DHCPモード)
delete (特権EXECモード)
delete (AMF事前設定EXECモード)
delete mail (特権EXECモード)
description (インターフェースモード)
description (ドメインリストモード)
description (APプロファイルモード)
description (AP登録モード)
description (無線ネットワークモード)
description (タスク設定モード)
description (無線MACフィルターモード)
description (無線トリガーモード)
description (STOAT送信先モード)
description (AMFコンテナコンフィグモード)
description (トリガーモード)
description (Pingポーリングモード)
description(local) (APプロファイルモード)
description(local) (AP登録モード)
description(local) (無線ネットワークモード)
description(local) (無線MACフィルターモード)
destination (リンク監視プローブモード)
dgaf enable (Hotspot2.0モード)
dgaf enable(local) (Hotspot2.0モード)
dir (特権EXECモード)
disable (特権EXECモード)
discovery (AMFゲストコンフィグモード)
dns-server (DHCPモード)
dns-server (DHCPv6モード)
do (任意のコンフィグモード)
domain (ドメインリストモード)
domain-name (DHCPモード)
domain-name (DHCPv6モード)
domain-name (802.11uモード)
domain-name(local) (802.11uモード)
dot11u (Passpointモード)
dot11u(local) (Passpointモード)
download-portal (グローバルコンフィグモード)
download-portal reload (特権EXECモード)
dpd-interval (ISAKMPプロファイルモード)
dpi (グローバルコンフィグモード)
dport (アプリケーションモード)
ds-lite adjust-mss (グローバルコンフィグモード)
ds-lite default-route distance (グローバルコンフィグモード)
ds-lite enable (グローバルコンフィグモード)
ds-lite mtu (グローバルコンフィグモード)
ds-lite static-aftr-name (グローバルコンフィグモード)
ds-lite upstream-interface (グローバルコンフィグモード)
dscp (リンク監視プローブモード)
dscp (アプリケーションモード)
dtim-period (無線ネットワークモード)
dtim-period(local) (無線ネットワークモード)
dup-auth-received (無線ネットワークモード)
dup-auth-received(local) (無線ネットワークモード)
dynamic-vlan enable (WPAエンタープライズ設定モード)
dynamic-vlan enable (OSENモード)
dynamic-vlan enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)

#### E (top)

echo (非特権EXECモード)
edit (特権EXECモード)
egress interface (リンク監視プローブモード)
emergency-mode (無線ネットワークモード)
emergency-service-reachable enable (802.11uモード)
emergency-service-reachable enable(local) (802.11uモード)
enable (非特権EXECモード)
enable (リンク監視プローブモード)
enable (無線LANコントローラーモード)
enable (APプロファイル・無線モード)
enable (AP登録モード)
enable (APプロファイル・SNMPモード)
enable (キャプティブポータル設定モード)
enable (タスク設定モード)
enable (WDS設定モード)
enable (Passpointモード)
enable (NATモード)
enable (DPIモード)
enable (ダウンロードポータルモード)
enable password (グローバルコンフィグモード)
enable secret (グローバルコンフィグモード)
enable trap (APプロファイル・SNMPモード)
enable(local) (APプロファイル・無線モード)
enable(local) (キャプティブポータル設定モード)
enable(local) (Passpointモード)
encapsulation dot1q (インターフェースモード)
encapsulation ppp (インターフェースモード)
end (任意のコンフィグモード)
enrollment (CAトラストポイントモード)
erase factory-default (特権EXECモード)
erase startup-config (特権EXECモード)
est-password (CAトラストポイントモード)
est-url (CAトラストポイントモード)
est-username (CAトラストポイントモード)
exec-timeout (ラインモード)
exit (任意のモード)
expect-html-response (DDNSアップデートメソッドモード)
external-page-url (キャプティブポータル設定モード)
external-page-url(local) (キャプティブポータル設定モード)

#### F (top)

fail-count (Pingポーリングモード)
fast-transition enable (WPAパーソナル設定モード)
fast-transition enable (WPAエンタープライズ設定モード)
fast-transition enable(local) (WPAパーソナル設定モード)
fast-transition enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
file (ダウンロードポータルモード)
filter-entry (無線MACフィルターモード)
filter-entry(local) (無線MACフィルターモード)
findme (特権EXECモード)
firewall (グローバルコンフィグモード)
firmware-update notify-interval (グローバルコンフィグモード)
firmware-url (AMFゲストコンフィグモード)
follow-redirects (DDNSアップデートメソッドモード)
force-disable (AP登録・無線モード)
force-disable(local) (AP登録・無線モード)

#### G (top)

gas-address-behavior (802.11uモード)
gas-address-behavior(local) (802.11uモード)
gas-comeback-delay (802.11uモード)
gas-comeback-delay(local) (802.11uモード)
geoip update-interval (グローバルコンフィグモード)
get-before-submit (DDNSアップデートメソッドモード)
get-params (DDNSアップデートメソッドモード)
group (RADIUSサーバーモード)

#### H (top)

help (任意のモード)
help radius-attribute (特権EXECモード)
hessid (802.11uモード)
hessid(local) (802.11uモード)
hide-ssid (無線ネットワークモード)
hide-ssid(local) (無線ネットワークモード)
host (DHCPモード)
host (ゾーン・ネットワークモード)
host-name (DDNSアップデートメソッドモード)
hostname (グローバルコンフィグモード)
hs20 (Passpointモード)
hs20(local) (Passpointモード)
http listen (グローバルコンフィグモード)
http port (グローバルコンフィグモード)
http secure-listen (グローバルコンフィグモード)
http secure-port (グローバルコンフィグモード)
http tls-version-minimum (グローバルコンフィグモード)
http-enable (AMFゲストコンフィグモード)
hwtype (APプロファイルモード)

#### I (top)

icmp-code (アプリケーションモード)
icmp-type (アプリケーションモード)
identity (AMF事前設定EXECモード)
inactivity-timer (無線ネットワークモード)
inactivity-timer(local) (無線ネットワークモード)
index (WEP設定モード)
index(local) (WEP設定モード)
initialization-button enable (APプロファイルモード)
initialization-button enable(local) (APプロファイルモード)
interface (グローバルコンフィグモード)
interface (トラフィックコントロールモード)
internet-access enable (802.11uモード)
internet-access enable(local) (802.11uモード)
interval (リンク監視プローブモード)
ip (Pingポーリングモード)
ip address (インターフェースモード)
ip address (ゾーン・ネットワーク・ホストモード)
ip address dhcp (インターフェースモード)
ip address negotiated (インターフェースモード)
ip ddns-update-method (インターフェースモード)
ip dhcp bootp ignore (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp globally-authoritative (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp leasequery enable (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp-client default-route distance (インターフェースモード)
ip dhcp-client request vendor-identifying-specific (インターフェースモード)
ip dhcp-client vendor-identifying-class (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option checking (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option remote-id (インターフェースモード)
ip dhcp-relay information policy (インターフェースモード)
ip dhcp-relay max-message-length (インターフェースモード)
ip dhcp-relay maxhops (インターフェースモード)
ip dhcp-relay server-address (インターフェースモード)
ip dhcp-relay use-client-side-address (グローバルコンフィグモード)
ip directed-broadcast (インターフェースモード)
ip dns forwarding (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding cache (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dead-time (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns46 (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns46 subnet (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns46(mapping) (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns64 (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding domain-list (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding retry (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding timeout (グローバルコンフィグモード)
ip domain-list (グローバルコンフィグモード)
ip domain-lookup (グローバルコンフィグモード)
ip domain-name (グローバルコンフィグモード)
ip forward-protocol udp (グローバルコンフィグモード)
ip forwarding (グローバルコンフィグモード)
ip helper-address (インターフェースモード)
ip icmp error-interval (グローバルコンフィグモード)
ip local-proxy-arp (インターフェースモード)
ip name-server (グローバルコンフィグモード)
ip name-server preferred-order (グローバルコンフィグモード)
ip policy-route (ポリシーベースルーティングモード)
ip proxy-arp (インターフェースモード)
ip radius require-message-authenticator (グローバルコンフィグモード)
ip radius source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip route (グローバルコンフィグモード)
ip subnet (ゾーン・ネットワークモード)
ip tacacs source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip tcp adjust-mss (インターフェースモード)
ip tcp timeout established (グローバルコンフィグモード)
ip tcp-timestamp (グローバルコンフィグモード)
ip tftp source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip unnumbered (インターフェースモード)
ip unreachables (グローバルコンフィグモード)
ip-addr-type-availability (802.11uモード)
ip-addr-type-availability(local) (802.11uモード)
ip-address (AP登録モード)
ip-version (リンク監視プローブモード)
ips (グローバルコンフィグモード)
ipv6 address (インターフェースモード)
ipv6 address (ゾーン・ネットワーク・ホストモード)
ipv6 address autoconfig (インターフェースモード)
ipv6 address dhcp (インターフェースモード)
ipv6 address suffix (インターフェースモード)
ipv6 address(DHCPv6 PD) (インターフェースモード)
ipv6 ddns-update-method (インターフェースモード)
ipv6 dhcp client pd (インターフェースモード)
ipv6 dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp server (インターフェースモード)
ipv6 enable (インターフェースモード)
ipv6 eui64-linklocal (インターフェースモード)
ipv6 forwarding (グローバルコンフィグモード)
ipv6 icmp error-interval (グローバルコンフィグモード)
ipv6 local pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 nd accept-ra-default-routes (インターフェースモード)
ipv6 nd accept-ra-pinfo (インターフェースモード)
ipv6 nd dns search-list (インターフェースモード)
ipv6 nd dns-server (インターフェースモード)
ipv6 nd managed-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd other-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd prefix (インターフェースモード)
ipv6 nd prefix auto-advertise (インターフェースモード)
ipv6 nd proxy interface (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-interval (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-lifetime (インターフェースモード)
ipv6 nd reachable-time (インターフェースモード)
ipv6 nd route-information (インターフェースモード)
ipv6 nd router-preference (インターフェースモード)
ipv6 nd suppress-ra (インターフェースモード)
ipv6 neighbor (グローバルコンフィグモード)
ipv6 policy-route (ポリシーベースルーティングモード)
ipv6 route (グローバルコンフィグモード)
ipv6 subnet (ゾーン・ネットワークモード)
ipv6 tcp adjust-mss (インターフェースモード)
ipv6 tftp source-interface (グローバルコンフィグモード)
ipv6 unreachables (グローバルコンフィグモード)

#### J (top)

jitter bad-above (リンク性能プロファイルモード)

#### K (top)

keepalive (インターフェースモード)
key (WEP設定モード)
key (WPAパーソナル設定モード)
key (STOAT送信先モード)
key(local) (WEP設定モード)
key(local) (WPAパーソナル設定モード)
key-holder-list entry(local) (WPAエンタープライズ設定モード)

#### L (top)

l2tif enable (Hotspot2.0モード)
l2tif enable(local) (Hotspot2.0モード)
l2tp unmanaged port (グローバルコンフィグモード)
l3-filtering enable (インターフェースモード)
lacp enable (APプロファイルモード)
latency bad-above (リンク性能プロファイルモード)
latency good-below (リンク性能プロファイルモード)
learning (DPIモード)
lease (DHCPモード)
led enable (APプロファイルモード)
led enable(local) (APプロファイルモード)
legacy-rates (APプロファイル・無線モード)
legacy-rates(local) (APプロファイル・無線モード)
length (ラインモード)
length (WEP設定モード)
length (Pingポーリングモード)
length(local) (WEP設定モード)
license update file (特権EXECモード)
license-cert (AMF事前設定EXECモード)
lifetime (CAトラストポイントモード)
lifetime (ISAKMPプロファイルモード)
lifetime (IPsecプロファイルモード)
limits (NAT46マッピングモード)
line vty (グローバルコンフィグモード)
link-address (DHCPv6モード)
link-aggregation enable (APプロファイルモード)
linkmon group (グローバルコンフィグモード)
linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
linkmon probe-history (グローバルコンフィグモード)
linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
lldp faststart-count (グローバルコンフィグモード)
lldp holdtime-multiplier (グローバルコンフィグモード)
lldp management-address (インターフェースモード)
lldp med-notifications (インターフェースモード)
lldp med-tlv-select (インターフェースモード)
lldp non-strict-med-tlv-order-check (グローバルコンフィグモード)
lldp notification-interval (グローバルコンフィグモード)
lldp notifications (インターフェースモード)
lldp port-number-type (グローバルコンフィグモード)
lldp receive (インターフェースモード)
lldp reinit (グローバルコンフィグモード)
lldp run (グローバルコンフィグモード)
lldp timer (グローバルコンフィグモード)
lldp tlv-select (インターフェースモード)
lldp transmit (インターフェースモード)
lldp tx-delay (グローバルコンフィグモード)
load-balancing (リンク監視グループモード)
local authentication (ISAKMPプロファイルモード)
locate (AMF事前設定EXECモード)
location civic-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location civic-location(sub-commands) (住所情報登録モード)
location civic-location-id (インターフェースモード)
location coord-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location coord-location(sub-commands) (座標情報登録モード)
location coord-location-id (インターフェースモード)
location elin-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location elin-location-id (インターフェースモード)
log (グローバルコンフィグモード)
log date-format (グローバルコンフィグモード)
log event-host atmf-topology-event (グローバルコンフィグモード)
log exclude (グローバルコンフィグモード)
log facility (グローバルコンフィグモード)
log host source (グローバルコンフィグモード)
log host startup-delay (グローバルコンフィグモード)
log size (グローバルコンフィグモード)
log time (グローバルコンフィグモード)
log transfer-endpoint (無線LANコントローラーモード)
log url-requests (URLフィルターモード)
log(filter) (グローバルコンフィグモード)
log-rate-limit nsm (グローバルコンフィグモード)
login authentication (ラインモード)
login username (AP登録モード)
login-fallback enable (AMFゲストコンフィグモード)
logout (任意のEXECモード)
low-memory restart (グローバルコンフィグモード)

#### M (top)

mac-address (AP登録モード)
mac-address (ゾーン・ネットワーク・ホストモード)
mac-auth critical-mode enable (無線ネットワークモード)
mac-auth critical-mode enable(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth dynamic-vlan enable (無線ネットワークモード)
mac-auth dynamic-vlan enable(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth mode (無線ネットワークモード)
mac-auth mode(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth password (無線ネットワークモード)
mac-auth password(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth radius auth group (無線ネットワークモード)
mac-auth radius auth group(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth radius dynamic-authorization-client(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth radius send service-type(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth radius verify-radius-packet enable (無線ネットワークモード)
mac-auth radius verify-radius-packet enable(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth two-step-auth-with-cp enable(local) (無線ネットワークモード)
mac-auth username (無線ネットワークモード)
mac-auth username(local) (無線ネットワークモード)
mail (特権EXECモード)
mail from (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver authentication (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver port (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver tls (グローバルコンフィグモード)
management address (無線LANコントローラーモード)
management-frame-protection enable (WPAパーソナル設定モード)
management-frame-protection enable (WPAエンタープライズ設定モード)
management-frame-protection enable (OSENモード)
management-frame-protection enable(local) (WPAパーソナル設定モード)
management-frame-protection enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
map-version (ソフトワイヤーモード)
map4to6 (NAT46マッピングモード)
map6to4 (NAT46マッピングモード)
max-clients (APプロファイル・無線モード)
max-clients(local) (APプロファイル・無線モード)
maximum-paths (グローバルコンフィグモード)
member (リンク監視グループモード)
mesh-mode (ソフトワイヤーモード)
method (ソフトワイヤーモード)
mkdir (特権EXECモード)
mlo enable (APプロファイルモード)
mobility-domain (WPAパーソナル設定モード)
mobility-domain (WPAエンタープライズ設定モード)
mobility-domain(local) (WPAパーソナル設定モード)
mobility-domain(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
mode (APプロファイル・無線モード)
mode (キャプティブポータル設定モード)
mode(local) (APプロファイル・無線モード)
mode(local) (キャプティブポータル設定モード)
modeltype (AMFゲストコンフィグモード)
move (特権EXECモード)
move rule (ファイアウォールモード)
move rule (NATモード)
move rule (トラフィックコントロールモード)
mtu (インターフェースモード)
mu-mimo enable (APプロファイル・無線モード)
mu-mimo enable(local) (APプロファイル・無線モード)
multicast-to-unicast enable (無線ネットワークモード)
multicast-to-unicast enable(local) (無線ネットワークモード)
multicast-tx-rate (APプロファイル・無線モード)
multicast-tx-rate(local) (APプロファイル・無線モード)

#### N (top)

nai-realm (802.11uモード)
nai-realm(local) (802.11uモード)
name-check (STOAT送信先モード)
nas (RADIUSサーバーモード)
nas message-authenticator (RADIUSサーバーモード)
nat (グローバルコンフィグモード)
neighbor-ap-detection enable (APプロファイル・無線モード)
neighbor-ap-detection enable(local) (APプロファイル・無線モード)
neighbor-managed-ap-detection enable (無線LANコントローラーモード)
netconf allow-users (グローバルコンフィグモード)
netconf deny-users (グローバルコンフィグモード)
netconf log (グローバルコンフィグモード)
netconf max-sessions (グローバルコンフィグモード)
netconf resolve-hosts (グローバルコンフィグモード)
network (DHCPモード)
network (無線LANコントローラーモード)
network (ゾーンモード)
network(local) (無線設定モード)
network-auth-type (802.11uモード)
network-auth-type(local) (802.11uモード)
network-type (802.11uモード)
network-type(local) (802.11uモード)
next-server (DHCPモード)
no crypto pki certificate (特権EXECモード)
normal-interval (Pingポーリングモード)
ntp designated-server (APプロファイルモード)
ntp designated-server enable (APプロファイルモード)
ntp designated-server period (APプロファイルモード)
ntp master (グローバルコンフィグモード)
ntp peer (グローバルコンフィグモード)
ntp pool (グローバルコンフィグモード)
ntp rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ntp restrict (グローバルコンフィグモード)
ntp server (グローバルコンフィグモード)
ntp source (グローバルコンフィグモード)

#### O (top)

obey-form (DDNSアップデートメソッドモード)
ofdma enable (APプロファイル・無線モード)
ofdma enable(local) (APプロファイル・無線モード)
operating-class (Hotspot2.0モード)
operating-class(local) (Hotspot2.0モード)
operator lang friendly-name (Hotspot2.0モード)
operator lang friendly-name(local) (Hotspot2.0モード)
option (DHCPモード)
option (DHCPv6モード)
osu ssid (Hotspot2.0モード)
osu status enable (Hotspot2.0モード)
osu-providers friendly-name lang name (Hotspot2.0モード)
osu-providers icon lang file (Hotspot2.0モード)
osu-providers method-list (Hotspot2.0モード)
osu-providers nai (Hotspot2.0モード)
osu-providers server-uri (Hotspot2.0モード)
osu-providers service-desc lang desc (Hotspot2.0モード)
outdoor (APプロファイルモード)
outdoor(local) (APプロファイルモード)
over-the-ds enable (WPAパーソナル設定モード)
over-the-ds enable (WPAエンタープライズ設定モード)
over-the-ds enable(local) (WPAパーソナル設定モード)
over-the-ds enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)

#### P (top)

page-proxy-url (キャプティブポータル設定モード)
page-proxy-url(local) (キャプティブポータル設定モード)
passpoint (無線ネットワークモード)
passpoint(local) (無線ネットワークモード)
password (DDNSアップデートメソッドモード)
peer (WDS設定モード)
peer neighbor-route (インターフェースモード)
permit host (APプロファイル・SNMPモード)
pfs (IPsecプロファイルモード)
ping (非特権EXECモード)
ping-poll (グローバルコンフィグモード)
pki trustpoint (ISAKMPプロファイルモード)
pktloss bad-above (リンク性能プロファイルモード)
policy (トラフィックコントロールモード)
policy-based-routing (グローバルコンフィグモード)
policy-based-routing enable (ポリシーベースルーティングモード)
port (APプロファイル・SNMPモード)
port-cascade enable (APプロファイルモード)
power (AP登録・無線モード)
power(local) (AP登録・無線モード)
ppp authentication refuse (インターフェースモード)
ppp hostname (インターフェースモード)
ppp ipcp dns (インターフェースモード)
ppp ipcp dns suffix-list (インターフェースモード)
ppp ipcp ip-override (インターフェースモード)
ppp password (インターフェースモード)
ppp service-name (インターフェースモード)
ppp timeout idle (インターフェースモード)
ppp username (インターフェースモード)
pre-authentication enable (WPAエンタープライズ設定モード)
pre-authentication enable (OSENモード)
pre-authentication enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
preference (リンク性能プロファイルモード)
prefix-delegation pool (DHCPv6モード)
probe enable (DHCPモード)
probe packets (DHCPモード)
probe timeout (DHCPモード)
probe type (DHCPモード)
profile (AP登録モード)
protect (ファイアウォールモード)
protect (IPSモード)
protect (URLフィルターモード)
protocol (アプリケーションモード)
provider (DPIモード)
proxy-arp enable (無線ネットワークモード)
proxy-arp enable(local) (無線ネットワークモード)
proxy-arp-through enable (無線ネットワークモード)
proxy-arp-through enable(local) (無線ネットワークモード)
proxy-port (RadSecプロキシー・AAAモード)
pwd (特権EXECモード)

#### Q (top)

qos-map-set (802.11uモード)
qos-map-set(local) (802.11uモード)

#### R (top)

r0-key-lifetime (WPAパーソナル設定モード)
r0-key-lifetime (WPAエンタープライズ設定モード)
r0-key-lifetime(local) (WPAパーソナル設定モード)
r0-key-lifetime(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
radio (APプロファイルモード)
radio (AP登録モード)
radio(local) (APプロファイルモード)
radio(local) (AP登録モード)
radio-resource-management enable (WPAパーソナル設定モード)
radio-resource-management enable (WPAエンタープライズ設定モード)
radio-resource-management enable(local) (WPAパーソナル設定モード)
radio-resource-management enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
radius accounting enable (キャプティブポータル設定モード)
radius accounting enable(local) (キャプティブポータル設定モード)
radius accounting group (WPAエンタープライズ設定モード)
radius accounting group(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
radius auth group (キャプティブポータル設定モード)
radius auth group(local) (キャプティブポータル設定モード)
radius authentication group (WPAエンタープライズ設定モード)
radius authentication group (OSENモード)
radius authentication group(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
radius-secure-proxy aaa (グローバルコンフィグモード)
radius-server host (グローバルコンフィグモード)
radius-server key (グローバルコンフィグモード)
radius-server local (グローバルコンフィグモード)
range (DHCPモード)
reboot (特権EXECモード)
red-curve (トラフィックコントロールモード)
redirect-url (キャプティブポータル設定モード)
redirect-url(local) (キャプティブポータル設定モード)
reload (特権EXECモード)
remote authentication (ISAKMPプロファイルモード)
repeat (トリガーモード)
replay-window (IPsecプロファイルモード)
retry-interval (DDNSアップデートメソッドモード)
rmdir (特権EXECモード)
roaming-oi (802.11uモード)
roaming-oi(local) (802.11uモード)
rogue-ap-detection enable (無線LANコントローラーモード)
rsakeypair (CAトラストポイントモード)
rts-threshold (APプロファイル・無線モード)
rts-threshold(local) (APプロファイル・無線モード)
rule (ソフトワイヤーモード)
rule (無線MACフィルターモード)
rule (ファイアウォールモード)
rule (NATモード)
rule (トラフィックコントロールモード)
rule(local) (無線MACフィルターモード)

#### S (top)

sample-size (リンク監視プローブモード)
sample-size (Pingポーリングモード)
script (トリガーモード)
second-channel (AP登録・無線モード)
secure-listen (ダウンロードポータルモード)
security (無線ネットワークモード)
security (WDS設定モード)
security mode enhanced-open (無線LANコントローラーモード)
security mode enhanced-open-transition-mode (無線LANコントローラーモード)
security mode osen (無線LANコントローラーモード)
security mode wep (無線LANコントローラーモード)
security mode wep(local) (無線設定モード)
security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
security mode wpa-personal(local) (無線設定モード)
security(local) (無線ネットワークモード)
security-password forced-change (グローバルコンフィグモード)
security-password history (グローバルコンフィグモード)
security-password lifetime (グローバルコンフィグモード)
security-password min-lifetime-enforce (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-categories (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-length (グローバルコンフィグモード)
security-password reject-expired-pwd (グローバルコンフィグモード)
security-password warning (グローバルコンフィグモード)
server (サーバーグループモード)
server (RadSecプロキシー・AAAモード)
server auth-port (RADIUSサーバーモード)
server enable (RADIUSサーバーモード)
server mutual-authentication (RadSecプロキシー・AAAモード)
server name-check (RadSecプロキシー・AAAモード)
server trustpoint (RADIUSサーバーモード)
server trustpoint (RadSecプロキシー・AAAモード)
server-address (APプロファイル・Syslogモード)
server-port (APプロファイル・Syslogモード)
service atmf-application-proxy (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-relay (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-server (グローバルコンフィグモード)
service http (グローバルコンフィグモード)
service netconf (グローバルコンフィグモード)
service password-encryption (グローバルコンフィグモード)
service snmp-discovery (グローバルコンフィグモード)
service ssh (グローバルコンフィグモード)
service stoat (グローバルコンフィグモード)
session-keep (キャプティブポータル設定モード)
session-keep(local) (キャプティブポータル設定モード)
session-key-refresh-action (WPAエンタープライズ設定モード)
session-key-refresh-action(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
session-key-refresh-interval (WPAエンタープライズ設定モード)
session-key-refresh-interval(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
session-timeout-action (キャプティブポータル設定モード)
session-timeout-action(local) (キャプティブポータル設定モード)
session-timeout-interval (キャプティブポータル設定モード)
session-timeout-interval(local) (キャプティブポータル設定モード)
severity (APプロファイル・Syslogモード)
short-lease-threshold (DHCPモード)
show 4to6-mapping (特権EXECモード)
show aaa local user locked (非特権EXECモード)
show application (特権EXECモード)
show application detail (特権EXECモード)
show application-proxy threat-protection (非特権EXECモード)
show application-proxy whitelist advertised-address (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist interface (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist server (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist supplicant (特権EXECモード)
show arp (非特権EXECモード)
show atmf (特権EXECモード)
show atmf area (特権EXECモード)
show atmf area guests (特権EXECモード)
show atmf area guests-detail (特権EXECモード)
show atmf area nodes (特権EXECモード)
show atmf area nodes-detail (特権EXECモード)
show atmf authorization current (特権EXECモード)
show atmf authorization pending (特権EXECモード)
show atmf authorization provisional (特権EXECモード)
show atmf backup (特権EXECモード)
show atmf backup area (特権EXECモード)
show atmf backup guest (特権EXECモード)
show atmf container (特権EXECモード)
show atmf group (特権EXECモード)
show atmf group members (特権EXECモード)
show atmf guests (特権EXECモード)
show atmf links (特権EXECモード)
show atmf links guest (特権EXECモード)
show atmf links statistics (特権EXECモード)
show atmf local area guests (特権EXECモード)
show atmf local area guests-detail (特権EXECモード)
show atmf local area nodes (特権EXECモード)
show atmf local area nodes-detail (特権EXECモード)
show atmf nodes (特権EXECモード)
show atmf provision nodes (特権EXECモード)
show atmf recovery-file (特権EXECモード)
show atmf secure-mode (特権EXECモード)
show atmf secure-mode audit (特権EXECモード)
show atmf secure-mode audit link (特権EXECモード)
show atmf secure-mode certificates (特権EXECモード)
show atmf secure-mode sa (特権EXECモード)
show atmf secure-mode statistics (特権EXECモード)
show atmf session (特権EXECモード)
show atmf tech (特権EXECモード)
show atmf virtual-links (特権EXECモード)
show atmf virtual-links detail (特権EXECモード)
show atmf working-set (特権EXECモード)
show banner login (非特権EXECモード)
show boot (特権EXECモード)
show bridge (非特権EXECモード)
show clock (非特権EXECモード)
show connection-log events (特権EXECモード)
show counter dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter dhcp-relay (非特権EXECモード)
show counter dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter mail (非特権EXECモード)
show counter ping-poll (非特権EXECモード)
show counter snmp-server (非特権EXECモード)
show cpu (非特権EXECモード)
show cpu history (非特権EXECモード)
show crypto key hostkey (非特権EXECモード)
show crypto key pubkey-chain userkey (非特権EXECモード)
show crypto pki certificates (特権EXECモード)
show crypto pki trustpoint (特権EXECモード)
show ddns-update-method status (非特権EXECモード)
show dhcp lease (特権EXECモード)
show download-portal (特権EXECモード)
show dpi (特権EXECモード)
show dpi statistics (特権EXECモード)
show ds-lite (特権EXECモード)
show entity (特権EXECモード)
show exception log (非特権EXECモード)
show file (特権EXECモード)
show file systems (特権EXECモード)
show firewall (特権EXECモード)
show firewall connections (特権EXECモード)
show firewall connections limits (特権EXECモード)
show firewall connections limits config-check (特権EXECモード)
show firewall rule (特権EXECモード)
show firewall rule config-check (特権EXECモード)
show firmware-update (特権EXECモード)
show history (非特権EXECモード)
show hosts (非特権EXECモード)
show http (非特権EXECモード)
show interface (非特権EXECモード)
show interface status (非特権EXECモード)
show ip dhcp binding (非特権EXECモード)
show ip dhcp pool (非特権EXECモード)
show ip dhcp server statistics (非特権EXECモード)
show ip dhcp server summary (非特権EXECモード)
show ip dhcp-relay (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding cache (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding dns46 (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding server (非特権EXECモード)
show ip domain-list (非特権EXECモード)
show ip domain-name (非特権EXECモード)
show ip flooding-nexthops (非特権EXECモード)
show ip forwarding (非特権EXECモード)
show ip interface (非特権EXECモード)
show ip name-server (非特権EXECモード)
show ip pbr route (特権EXECモード)
show ip route (非特権EXECモード)
show ip route database (非特権EXECモード)
show ip route summary (非特権EXECモード)
show ips (特権EXECモード)
show ips categories (特権EXECモード)
show ipsec counters (特権EXECモード)
show ipsec peer (特権EXECモード)
show ipsec policy (特権EXECモード)
show ipsec profile (特権EXECモード)
show ipsec sa (特権EXECモード)
show ipv6 dhcp (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp binding (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp interface (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp pool (非特権EXECモード)
show ipv6 forwarding (非特権EXECモード)
show ipv6 interface (非特権EXECモード)
show ipv6 neighbors (非特権EXECモード)
show ipv6 pbr route (特権EXECモード)
show ipv6 route (非特権EXECモード)
show ipv6 route database (非特権EXECモード)
show ipv6 route summary (非特権EXECモード)
show isakmp counters (特権EXECモード)
show isakmp key (特権EXECモード)
show isakmp peer (特権EXECモード)
show isakmp profile (特権EXECモード)
show isakmp sa (特権EXECモード)
show license (非特権EXECモード)
show license external (非特権EXECモード)
show license external stored (非特権EXECモード)
show linkmon probe (非特権EXECモード)
show linkmon probe-history (非特権EXECモード)
show linkmon trigger (特権EXECモード)
show lldp (非特権EXECモード)
show lldp interface (非特権EXECモード)
show lldp local-info interface (非特権EXECモード)
show lldp neighbors interface (非特権EXECモード)
show lldp statistics (非特権EXECモード)
show location (非特権EXECモード)
show log (特権EXECモード)
show log config (特権EXECモード)
show log permanent (特権EXECモード)
show mail (特権EXECモード)
show memory (非特権EXECモード)
show memory history (非特権EXECモード)
show nat (特権EXECモード)
show nat rule (特権EXECモード)
show nat rule config-check (特権EXECモード)
show netconf counters (非特権EXECモード)
show netconf session (非特権EXECモード)
show ntp associations (非特権EXECモード)
show ntp counters (非特権EXECモード)
show ntp status (非特権EXECモード)
show openvpn connections (非特権EXECモード)
show openvpn connections detail (非特権EXECモード)
show pbr rules (非特権EXECモード)
show pbr rules brief (特権EXECモード)
show pbr rules config-check (特権EXECモード)
show pbr rules group (非特権EXECモード)
show pbr rules profile (非特権EXECモード)
show ping-poll (非特権EXECモード)
show privilege (非特権EXECモード)
show process (非特権EXECモード)
show radius (非特権EXECモード)
show radius local-server auth-mac-promiscuous (非特権EXECモード)
show radius local-server group (非特権EXECモード)
show radius local-server nas (非特権EXECモード)
show radius local-server statistics (非特権EXECモード)
show radius local-server trustpoint (非特権EXECモード)
show radius local-server user (非特権EXECモード)
show radius server group (特権EXECモード)
show radius-secure-proxy aaa (特権EXECモード)
show reboot history (非特権EXECモード)
show resource (特権EXECモード)
show running-config (特権EXECモード)
show security-password configuration (特権EXECモード)
show security-password user (特権EXECモード)
show snmp-discovery (特権EXECモード)
show snmp-server (特権EXECモード)
show snmp-server community (特権EXECモード)
show snmp-server group (特権EXECモード)
show snmp-server host (特権EXECモード)
show snmp-server trap (特権EXECモード)
show snmp-server user (特権EXECモード)
show snmp-server view (特権EXECモード)
show softwire statistics (特権EXECモード)
show softwire-configuration (特権EXECモード)
show ssh (非特権EXECモード)
show ssh server (非特権EXECモード)
show ssh server allow-users (非特権EXECモード)
show ssh server deny-users (非特権EXECモード)
show startup-config (特権EXECモード)
show stoat collector (特権EXECモード)
show stoat destinations (特権EXECモード)
show system (非特権EXECモード)
show system serialnumber (非特権EXECモード)
show tacacs (非特権EXECモード)
show tech-support (特権EXECモード)
show traffic-control (特権EXECモード)
show traffic-control counters (特権EXECモード)
show traffic-control interface (特権EXECモード)
show traffic-control policy (特権EXECモード)
show traffic-control red-curve (特権EXECモード)
show traffic-control rule (特権EXECモード)
show traffic-control rule config-check (特権EXECモード)
show trigger (特権EXECモード)
show url-filter (特権EXECモード)
show users (非特権EXECモード)
show version (非特権EXECモード)
show wireless (非特権EXECモード)
show wireless ap (非特権EXECモード)
show wireless ap capability hwtype (非特権EXECモード)
show wireless ap capability hwtype(local) (非特権EXECモード)
show wireless ap clients (非特権EXECモード)
show wireless ap clients(local) (非特権EXECモード)
show wireless ap counter(local) (非特権EXECモード)
show wireless ap neighbors (非特権EXECモード)
show wireless ap neighbors(local) (非特権EXECモード)
show wireless ap power-channel (非特権EXECモード)
show wireless ap status (非特権EXECモード)
show wireless ap status(local) (非特権EXECモード)
show wireless ap(local) (非特権EXECモード)
show wireless ap-profile (非特権EXECモード)
show wireless ap-profile(local) (非特権EXECモード)
show wireless captive-portal network walled-garden (非特権EXECモード)
show wireless captive-portal network walled-garden(local) (非特権EXECモード)
show wireless log transfer (非特権EXECモード)
show wireless network (非特権EXECモード)
show wireless network(local) (非特権EXECモード)
show wireless power-channel calculate (非特権EXECモード)
show wireless security (非特権EXECモード)
show wireless security(local) (非特権EXECモード)
show wireless task (非特権EXECモード)
show wireless wds (非特権EXECモード)
show wireless wireless-mac-filter (非特権EXECモード)
show wireless wireless-mac-filter(local) (非特権EXECモード)
show wireless wireless-trigger (非特権EXECモード)
shutdown (インターフェースモード)
shutdown (STOAT送信先モード)
single-channel-scan duration (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan duration(local) (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan enable (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan enable(local) (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan interval (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan interval(local) (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan keep-data-time (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan keep-data-time(local) (APプロファイル・無線モード)
size (リンク監視プローブモード)
snmp (APプロファイルモード)
snmp trap link-status (インターフェースモード)
snmp trap link-status suppress (インターフェースモード)
snmp trap link-status trap-delay (インターフェースモード)
snmp-discovery arp-polling-interval (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery community (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery deny (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery permit (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery snmp-polling-interval (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery snmp-version (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery user (グローバルコンフィグモード)
snmp-server (グローバルコンフィグモード)
snmp-server community (グローバルコンフィグモード)
snmp-server contact (グローバルコンフィグモード)
snmp-server enable trap (グローバルコンフィグモード)
snmp-server engineid local (グローバルコンフィグモード)
snmp-server group (グローバルコンフィグモード)
snmp-server host (グローバルコンフィグモード)
snmp-server location (グローバルコンフィグモード)
snmp-server source-interface (グローバルコンフィグモード)
snmp-server startup-trap-delay (グローバルコンフィグモード)
snmp-server system-name (グローバルコンフィグモード)
snmp-server user (グローバルコンフィグモード)
snmp-server view (グローバルコンフィグモード)
sntp-address (DHCPv6モード)
softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
source (リンク監視プローブモード)
source-ip (Pingポーリングモード)
spatial-streams (APプロファイル・無線モード)
sport (アプリケーションモード)
ssh client allow-legacy-ssh-rsa (グローバルコンフィグモード)
ssh server (グローバルコンフィグモード)
ssh server allow-legacy-ssh-rsa (グローバルコンフィグモード)
ssh server allow-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server authentication (グローバルコンフィグモード)
ssh server deny-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server login-timeout (グローバルコンフィグモード)
ssh server max-auth-tries (グローバルコンフィグモード)
ssh server max-startups (グローバルコンフィグモード)
ssh server resolve-hosts (グローバルコンフィグモード)
ssh server scp (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-algs (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-ciphers (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-hostkey (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-kex (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-mac (グローバルコンフィグモード)
ssh server sftp (グローバルコンフィグモード)
ssh server tcpforwarding (グローバルコンフィグモード)
ssid (無線ネットワークモード)
ssid (WDS設定モード)
ssid(local) (無線ネットワークモード)
state (AMFコンテナコンフィグモード)
station-isolation enable (APプロファイル・無線モード)
station-isolation enable(local) (APプロファイル・無線モード)
stoat collector enable (グローバルコンフィグモード)
stoat collector expiry-period (グローバルコンフィグモード)
stoat collector key (グローバルコンフィグモード)
stoat collector trustpoint (グローバルコンフィグモード)
stoat destination (グローバルコンフィグモード)
stoat discovery (グローバルコンフィグモード)
store-usb enable (APプロファイル・Syslogモード)
sub-class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
sub-class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
sub-class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
sub-sub-class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード)
sub-sub-class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード)
sub-sub-class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード)
subject-alt-name (CAトラストポイントモード)
subject-name (CAトラストポイントモード)
subnet-mask (DHCPモード)
suppress-ipv4-updates (DDNSアップデートメソッドモード)
switchport atmf-agentlink (インターフェースモード)
switchport atmf-arealink remote-area (インターフェースモード)
switchport atmf-crosslink (インターフェースモード)
switchport atmf-guestlink (インターフェースモード)
switchport atmf-link (インターフェースモード)
syslog (APプロファイルモード)

#### T (top)

tacacs-server host (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server key (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server timeout (グローバルコンフィグモード)
task (無線LANコントローラーモード)
terminal length (非特権EXECモード)
terminal monitor (特権EXECモード)
test (トリガーモード)
test snmp trap snmp (特権EXECモード)
time (タスク設定モード)
time (トリガーモード)
timeout (Pingポーリングモード)
traceroute (非特権EXECモード)
traffic-control (グローバルコンフィグモード)
traffic-control enable (トラフィックコントロールモード)
transform (ISAKMPプロファイルモード)
transform (IPsecプロファイルモード)
trap (トリガーモード)
trap host (APプロファイル・SNMPモード)
trigger (グローバルコンフィグモード)
trigger activate (特権EXECモード)
trustpoint (無線LANコントローラーモード)
trustpoint (STOAT送信先モード)
tunnel 4to6-mapping (インターフェースモード)
tunnel checksum (インターフェースモード)
tunnel destination (インターフェースモード)
tunnel df (インターフェースモード)
tunnel dscp (インターフェースモード)
tunnel local id (インターフェースモード)
tunnel local name (インターフェースモード)
tunnel local selector (インターフェースモード)
tunnel mode ds-lite (インターフェースモード)
tunnel mode gre (インターフェースモード)
tunnel mode ipsec (インターフェースモード)
tunnel mode ipv6 (インターフェースモード)
tunnel mode l2tp v3 (インターフェースモード)
tunnel mode lw4o6 (インターフェースモード)
tunnel mode map-e (インターフェースモード)
tunnel mode map4to6 (インターフェースモード)
tunnel mode openvpn tap (インターフェースモード)
tunnel mode openvpn tun (インターフェースモード)
tunnel mode provisioned (インターフェースモード)
tunnel openvpn authentication (インターフェースモード)
tunnel openvpn cipher (インターフェースモード)
tunnel openvpn expiry-kbytes (インターフェースモード)
tunnel openvpn expiry-seconds (インターフェースモード)
tunnel openvpn ip-pool (インターフェースモード)
tunnel openvpn ipv6-pool (インターフェースモード)
tunnel openvpn port (インターフェースモード)
tunnel openvpn route (インターフェースモード)
tunnel openvpn tagging (インターフェースモード)
tunnel openvpn tls-crypt (インターフェースモード)
tunnel openvpn tls-version-min (インターフェースモード)
tunnel openvpn verify-client-certificate strict-common-name-check (インターフェースモード)
tunnel openvpn verify-client-certificate trustpoint (インターフェースモード)
tunnel oper-status-control (インターフェースモード)
tunnel protection ipsec (インターフェースモード)
tunnel provisioned authentication (インターフェースモード)
tunnel provisioned upstream-interface (インターフェースモード)
tunnel remote id (インターフェースモード)
tunnel remote name (インターフェースモード)
tunnel remote selector (インターフェースモード)
tunnel security-reprocessing (グローバルコンフィグモード)
tunnel selector paired (インターフェースモード)
tunnel softwire (インターフェースモード)
tunnel softwire-disable-dad (インターフェースモード)
tunnel source (インターフェースモード)
tunnel ttl (インターフェースモード)
type (WEP設定モード)
type ap-configuration apply ap (タスク設定モード)
type atmf node (トリガーモード)
type cpu (トリガーモード)
type download ap (タスク設定モード)
type interface (トリガーモード)
type linkmon-probe (トリガーモード)
type log (トリガーモード)
type memory (トリガーモード)
type periodic (トリガーモード)
type ping-poll (トリガーモード)
type power-channel ap (タスク設定モード)
type reboot (トリガーモード)
type time (トリガーモード)
type(local) (WEP設定モード)

#### U (top)

unassociated-client-list acquire(local) (無線ネットワークモード)
unauth-emergency-service-access enable (802.11uモード)
unauth-emergency-service-access enable(local) (802.11uモード)
unique-id (特権EXECモード)
up-count (Pingポーリングモード)
update now (特権EXECモード)
update-interval (DDNSアップデートメソッドモード)
update-url (DDNSアップデートメソッドモード)
upstream-interface (ソフトワイヤーモード)
uri (ダウンロードポータルモード)
url-filter (グローバルコンフィグモード)
url-filter reload custom-lists (特権EXECモード)
usb-port enable (APプロファイルモード)
use-ipv4-for-ipv6-updates (DDNSアップデートメソッドモード)
user (RADIUSサーバーモード)
user reject (RADIUSサーバーモード)
username (グローバルコンフィグモード)
username (AMFゲストコンフィグモード)
username (DDNSアップデートメソッドモード)
username password (APプロファイル・SNMPモード)

#### V (top)

vap (APプロファイル・無線モード)
vap(local) (APプロファイル・無線モード)
vendor-name (ソフトワイヤーモード)
vendor-userid (ソフトワイヤーモード)
venue group (802.11uモード)
venue group(local) (802.11uモード)
venue name lang name (802.11uモード)
venue name lang name(local) (802.11uモード)
venue type (802.11uモード)
venue type(local) (802.11uモード)
verify-radius-packet enable (キャプティブポータル設定モード)
verify-radius-packet enable (WPAエンタープライズ設定モード)
verify-radius-packet enable(local) (キャプティブポータル設定モード)
verify-radius-packet enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
version (APプロファイル・SNMPモード)
versions (WPAパーソナル設定モード)
versions (WPAエンタープライズ設定モード)
versions (OSENモード)
versions(local) (WPAパーソナル設定モード)
versions(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
vlan (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
vlan (無線ネットワークモード)

#### W (top)

wait (特権EXECモード)
walled-garden entry (キャプティブポータル設定モード)
walled-garden entry(local) (キャプティブポータル設定モード)
walled-garden-dns-proxy enable (キャプティブポータル設定モード)
walled-garden-dns-proxy enable(local) (キャプティブポータル設定モード)
wan-metrics downlink-load (Hotspot2.0モード)
wan-metrics downlink-load(local) (Hotspot2.0モード)
wan-metrics downlink-speed (Hotspot2.0モード)
wan-metrics downlink-speed(local) (Hotspot2.0モード)
wan-metrics info (Hotspot2.0モード)
wan-metrics info(local) (Hotspot2.0モード)
wan-metrics load-measure-duration (Hotspot2.0モード)
wan-metrics load-measure-duration(local) (Hotspot2.0モード)
wan-metrics uplink-load (Hotspot2.0モード)
wan-metrics uplink-load(local) (Hotspot2.0モード)
wan-metrics uplink-speed (Hotspot2.0モード)
wan-metrics uplink-speed(local) (Hotspot2.0モード)
wds (無線LANコントローラーモード)
web-auth radius auth group(local) (無線ネットワークモード)
whitelist (URLフィルターモード)
wireless (グローバルコンフィグモード)
wireless ap-configuration apply ap (特権EXECモード)
wireless ap-configuration apply ap local(local) (特権EXECモード)
wireless ap-configuration pull ap local(local) (特権EXECモード)
wireless disassociate ap (特権EXECモード)
wireless disassociate ap local client(local) (特権EXECモード)
wireless download ap (特権EXECモード)
wireless emergency-mode (特権EXECモード)
wireless export wireless-mac-filter (特権EXECモード)
wireless export wireless-mac-filter(local) (特権EXECモード)
wireless get-tech abort (特権EXECモード)
wireless get-tech ap (特権EXECモード)
wireless get-tech ap-profile (特権EXECモード)
wireless import wireless-mac-filter (特権EXECモード)
wireless import wireless-mac-filter(local) (特権EXECモード)
wireless power-channel ap (特権EXECモード)
wireless reset ap (特権EXECモード)
wireless wireless-trigger (特権EXECモード)
wireless(local) (グローバルコンフィグモード)
wireless-mac-filter (無線LANコントローラーモード)
wireless-mac-filter (APプロファイルモード)
wireless-mac-filter(local) (無線設定モード)
wireless-mac-filter(local) (APプロファイルモード)
wireless-mac-filter-id (無線ネットワークモード)
wireless-mac-filter-id(local) (無線ネットワークモード)
wireless-network-management enable (WPAパーソナル設定モード)
wireless-network-management enable (WPAエンタープライズ設定モード)
wireless-network-management enable(local) (WPAパーソナル設定モード)
wireless-network-management enable(local) (WPAエンタープライズ設定モード)
wireless-trigger (無線LANコントローラーモード)
wireless-trigger-id (無線ネットワークモード)
write file (特権EXECモード)
write memory (特権EXECモード)
write terminal (特権EXECモード)

#### Z (top)

zero-wait-dfs enable (APプロファイル・無線モード)
zero-wait-dfs enable(local) (APプロファイル・無線モード)
zone (グローバルコンフィグモード)