[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] enable`

対象無線ネットワークでキャプティブポータル（Web認証）を有効化する。
no形式で実行した場合はキャプティブポータルを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- enable（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B