[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# key-holder-list entry(local)

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list entry HHHH.HHHH.HHHH`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no key-holder-list entry [HHHH.HHHH.HHHH]`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、Key Holder List（ローミング候補リスト）にローミング可能な無線APのBSSIDを追加する。
no形式で実行した場合は指定したBSSIDを削除する。
no形式でBSSIDを指定しなかった場合は登録されているBSSIDをすべて削除する。
初期設定ではBSSIDは未登録。
本コマンドは本製品単体で高速ローミングを行う場合に使用するもの。
登録した他の候補APにも同じリストを設定しておく必要がある（リストにAP自身を登録する必要はないが登録しても問題はない）。

### パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH` | BSSID（MACアドレス）

### 使用例

■ Key Holder Listにローミング可能な無線APのBSSIDを3つ追加する。

    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list 0000.5e00.5301 ↓
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list 0000.5e00.5302 ↓
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# key-holder-list 0000.5e00.5303 ↓

■ Key Holder Listから指定したBSSIDを削除する。

    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# no key-holder-list 0000.5e00.5303 ↓

■ Key Holder ListからすべてのBSSIDを削除する。

    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# no key-holder-list ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのセキュリティー設定に登録可能なBSSIDは最大300件。
■ 本製品がAWCプラグインや無線LANコントローラーの管理下にある場合、本コマンドはサポート対象外。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
        |
        +- key-holder-list entry(local)（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

fast-transition enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B