[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ds-lite

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`# show ds-lite`

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能の設定と状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show ds-lite ↓
    DS-Lite feature is enabled
     AFTR name is 2001:db8:2222::1 (static)
     Upstream interface vap1.0
     Tunnel MTU is 1460
     Tunnel is configured

### 関連コマンド

ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）
ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）
ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）
ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）
ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）
ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）
show ds-lite（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B