[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ds-lite adjust-mss

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`(config)# ds-lite adjust-mss {<64-1460> | pmtu}`

`(config)# no ds-lite adjust-mss`

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能によって自動作成されたIPv4 over IPv6トンネルインターフェースを通過するTCPパケットのMSS値書き換えを有効にする。
no形式で実行した場合はMSS値書き換えを無効にする。
初期設定は無効。
本機能が有効な場合、DS-LiteトンネルインターフェースでTCPのSynおよびSyn+Ackパケットを監視し、該当TCPパケットのMSSオプション値が本コマンドの指定値を超えていた場合は、指定値に書き換える。MSS値が指定値以下の場合は書き換えない。

### パラメーター

`<64-1460>` | 書き換え後のTCP MSS値（バイト）
`pmtu` | 書き換え後のTCP MSS値（バイト）をインターフェースのMTU - 40に自動調整する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）
ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）
ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）
ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）
ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）
ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）
show ds-lite（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B