[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# deauth-req-timeout

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# deauth-req-timeout <0-65535>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no deauth-req-timeout`

接続拒否した内容が記載された通知ページをダウンロードできるようにする時間（秒）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は60。

### パラメーター

`<0-65535>` | 接続拒否した内容が記載された通知ページをダウンロードできるようにする時間（秒）

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
    hs20(local) (Passpointモード)
        |
        +- deauth-req-timeout（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B