[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap capability hwtype(local)

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap capability hwtype at-tq6702egen2-r`

AP共通設定（APプロファイル）で指定可能なモード、帯域幅の組み合わせを表示する。

### パラメーター

`at-tq6702egen2-r` | AT-TQ6702e GEN2-R

### 使用例

    awplus# show wireless ap capability hwtype at-tq6702egen2-r ↓
    Country: jp
    Model           Band Radio Mode         Bandwidths
    --------------- ---- ----- ------------ ---------------------
    at-tq6702e gen2-r -    1     bg           20
                               bg-n         20, 40
                              *bg-n-ax      20, 40
                         2     a            20
                               a-n          20, 40
                               a-n-ac       20, 40, 80
                              *a-n-ac-ax    20, 40, 80

### 関連コマンド

bandwidth(local)（APプロファイル・無線モード）
mode(local)（APプロファイル・無線モード）
radio(local)（APプロファイルモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B