[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ap-profile local(local)

モード: 無線設定モード --> APプロファイルモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless)# ap-profile local`

AP共通設定（APプロファイル）を編集するためのAPプロファイルモードに移動する。

### コマンドツリー

    wireless(local) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ap-profile local(local)（無線設定モード）
             |
             +- captive-portal virtual-ip（APプロファイルモード）
             +- captive-portal virtual-ip(local)（APプロファイルモード）
             +- description（APプロファイルモード）
             +- description(local)（APプロファイルモード）
             +- hwtype（APプロファイルモード）
             +- initialization-button enable（APプロファイルモード）
             +- initialization-button enable(local)（APプロファイルモード）
             +- lacp enable（APプロファイルモード）
             +- led enable（APプロファイルモード）
             +- led enable(local)（APプロファイルモード）
             +- link-aggregation enable（APプロファイルモード）
             +- mlo enable（APプロファイルモード）
             +- ntp designated-server（APプロファイルモード）
             +- ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
             +- ntp designated-server period（APプロファイルモード）
             +- outdoor（APプロファイルモード）
             +- outdoor(local)（APプロファイルモード）
             +- port-cascade enable（APプロファイルモード）
             +- radio（APプロファイルモード）
             +- radio(local)（APプロファイルモード）
             +- snmp（APプロファイルモード）
             +- syslog（APプロファイルモード）
             +- usb-port enable（APプロファイルモード）
             +- wireless-mac-filter（APプロファイルモード）
             +- wireless-mac-filter(local)（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap(local)（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B