[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# move

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`# move SOURCE DESTINATION`

ファイルやディレクトリーを移動またはリネームする。

### パラメーター

`SOURCE` | 移動前（リネーム前）のファイルやディレクトリーのパス
`DESTINATION` | 移動後（リネーム後）のファイルパス、または、移動先ディレクトリーのパス

### 使用例

■ カレントディレクトリーにあるjoge.txtをfuga.txtにリネームする。

    awplus# move joge.txt fuga.txt ↓
    Moving..
    Successful operation

■ カレントディレクトリーにあるfuga.txtをサブディレクトリーbackupに移動する。

    awplus# move fuga.txt backup ↓
    Moving..
    Successful operation

■ fuga.txtを再度元の位置（親ディレクトリー）に移動する。

    awplus# cd backup ↓
    awplus# move fuga.txt .. ↓
    Moving..
    Successful operation

■ 今度はfuga.txtをサブディレクトリーtmpに移動するとともに、ファイル名をfugafuga.txtに変更する。

    awplus# move fuga.txt tmp/fugafuga.txt ↓
    Moving..
    Successful operation

■ ディレクトリーtmpをtmp2にリネームする。

    awplus# move tmp tmp2 ↓
    Moving..
    Successful operation

■ ディレクトリーtmp2をサブディレクトリーtmp3の中に移動する。

    awplus# move tmp2 tmp3 ↓
    Moving..
    Successful operation

### 注意・補足事項

■ スタートアップコンフィグの実体ファイル（boot config-fileコマンドで指定したファイル）、あるいは、初期設定の実体ファイル（flash:/default.cfg）を本コマンドで移動・リネームすることはできない。移動・リネームは、boot config-fileコマンドをno形式で実行して実体ファイルの指定を解除してから行うこと。移動・リネーム後は、必要に応じて再度boot config-fileコマンドを実行すること。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
dir（特権EXECモード）
pwd（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B