[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ciphers

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# ciphers {ccmp & tkip & gcmp}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no ciphers`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用する暗号プロトコルを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はccmp。ただし、WPA3のみ使用時の初期設定はgcmp。

### パラメーター

`ccmp` | CCMP（AES）。米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行う。強力なアルゴリズムを持つ
`tkip` | TKIP。WEPと同様にRC4で暗号化するが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものが使われ、一定回数使用すると新たなものに変更される
`gcmp` | GCMP

### 注意・補足事項

■ WPA規格では、TKIPは必須項目で、CCMP（AES）はオプション項目。一方、WPA2規格では、TKIPはオプション項目であるのに対し、CCMP（AES）は必須項目。ただし、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティ設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
■ AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ7403ではWi-Fi規定上、WPAバージョンにWPA2のみを使用する場合、CCMPのみを指定し、TKIPは指定しないこと。また、WPAバージョンにWPAとWPA2を使用する場合、CCMP&TKIPを指定すること。
■ WPA3とCCMPの組み合わせは下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2

■ CCMP&GCMP（`ciphers ccmp gcmp`）の組み合わせはAT-TQ7613でWPAバージョンが「WPA2とWPA3」または「WPA3」のときのみ有効。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
        |
        +- ciphers（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B