[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# server auth-port

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# server auth-port <1-65535>`

`(config-radsrv)# no server auth-port`

ローカルRADIUSサーバーの認証用UDPポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は初期値（1812）に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | UDPポート番号。初期値は1812

### 注意・補足事項

■ ローカルRADIUSサーバーは認証サービスのみを提供し、アカウンティングサービスには対応していない。

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server auth-port（RADIUSサーバーモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B