[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup guests delete

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf backup guests delete NODE-NAME GUEST-PORT`

指定したAMFノードに接続されているAMFゲストノードのバックアップ情報を、バックアップメディアから削除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODE-NAME` | AMFゲストノードが接続されているノード名
`GUEST-PORT` | AMFゲストノードが接続されているノードのポート名

### 使用例

■ AMFメンバーFSW241のポート1.0.1に接続されたAMFゲストノードのバックアップ情報を、削除する。

    SBx81# atmf backup guest delete FSW241 port1.0.1 ↓

### 注意・補足事項

■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

atmf backup area-masters delete（特権EXECモード）
atmf backup delete（特権EXECモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B