[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# type(local)

モード: WEP設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wep)# type {ascii|hex}`

`(config-wireless-sec-wep)# no type`

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEPキーの入力形式を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はhex。

### パラメーター

`ascii` | ASCII文字列。key(local)コマンドで指定した任意の文字列からWEPキーを自動生成する。key(local)コマンドで入力する文字列は大文字・小文字が区別される
`hex` | 16進数。key(local)コマンドでは16進数（0～9、A～Fまたはa～f）を使ってWEPキーを直接入力する。key(local)コマンドで入力する16進数のA～F/a～fは大文字・小文字が区別されない

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでWEPキーの入力形式を変更した場合、key(local)コマンドで設定済みのキーは削除される。

### コマンドツリー

    security mode wep (無線LANコントローラーモード)
    security mode wep(local) (無線設定モード)
        |
        +- type(local)（WEP設定モード）

### 関連コマンド

key(local)（WEP設定モード）
length(local)（WEP設定モード）
show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B