[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# Web GUI / 準備

本製品に対する設定は通常 CLI（Command Line Interface）で行いますが、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして、本製品の動作状態をモニタリングしたり、基本的な機能の設定を行ったりすることも可能です（CLI上で可能な設定がすべてできるわけではありません）。

> Note

> > Web GUI上でも「システム > CLI」メニューからCLIにアクセスできます。

> Note

> > CLIの詳細については、「運用・管理」/「システム」、「運用・管理」/「コマンドラインインターフェース（CLI）」をご覧ください。

> Note

> > CLIにおける制限事項は、基本的にすべてWeb GUIでの操作にも該当します。Web GUI上で各種機能の設定を行うときは、該当機能の解説編・コマンド編に記載の制限事項をご参照ください（全角文字および半角カナも入力できません）。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やバージョンによって異なる可能性があります。

> Note

> > Web GUIの画面を開いた状態で長期間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合はいったんログアウトし、再ログインしてください。

> Note

> > 機器に設定したのとは異なるタイムゾーンからWeb GUIにアクセスした場合、CLIとWeb GUIで表示される時刻に差が生じます。

> Note

> > Web GUI上で表示される言語はWebブラウザーの言語設定に依存します。サポート可能な言語は日本語と英語です。

> Note

> > 初期設定では、Web GUIの各画面で何も操作しない状態が5分続くと自動的にログアウトし、ログイン画面に戻ります。
> > 自動ログアウトまでの時間は「システム > 情報」画面「システム情報の設定」ダイアログの「GUIタイムアウト」で変更できます。

## Web GUIクライアント要件

Web GUIがサポートするWebブラウザーは次のとおりです。

- Google Chrome
- Mozilla Firefox

## Web GUIへのアクセス

Webブラウザーを起動し、Web GUIアクセス用のIPアドレスに対する https: URL を入力してください。

> Note

> > 初回起動時（本製品を箱から出して何も設定を行っていない状態）にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、本製品には一時的なIPアドレス 192.168.1.1 が自動設定され、Webサーバー機能も自動的に有効化され、以下の手順にしたがうことで、本製品への事前設定なしに Web GUIへのアクセスが可能です。
> > 1. 本製品のWAN/LANポート（LAN1/POE側。eth1）に設定用PCを接続し本製品を起動します。
> > 2. 起動完了後、AMFネットワーク未検出時の拡張動作によって、WAN/LANポート（eth1）とすべてのVAPが所属するVLAN対応ブリッジ「br0」にIPアドレス 192.168.1.1 が設定され、Webサーバー機能が有効化されます。
> > 3. PCに 192.168.1.2 ～ 192.168.1.254 の範囲のIPアドレス（ネットマスクは 255.255.255.0）を固定設定します。
> > 4. PC上でWebブラウザーを起動し、https://192.168.1.1 にアクセスします。
> >    AMFネットワーク未検出時の拡張動作が完了するまでには多少時間がかかりますので、アクセスできなかった場合は少し時間をおいてからもう一度お試しください。
> > 5. ログイン画面が表示されますので、デフォルトのユーザー名 manager、パスワード friend でログインします。
> > なお、AMFネットワーク未検出時の拡張動作では、IPアドレスとWebサーバー機能だけでなく、他にもSSHサーバーの有効化、IPv6およびDHCPv6クライアントの有効化などさまざまな設定が自動的に行われます。
> > これらの自動設定はランニングコンフィグに対してのみ行われますが、Web GUIへのログイン後にナビゲーションバーの「保存」ボタン等で設定を保存した場合は、これら自動設定の内容も設定ファイルに書き込まれますので、必要に応じて設定内容を確認し、不要な設定の削除や設定変更を行ってください。Web GUIでは「システム」＞「CLI」メニューから仮想コンソールを開くことで、CLIによる設定の確認や変更が可能です。
> > また、拡張動作の詳細については、AMF応用編をご参照ください。

> Note

> > Webブラウザーと本製品 Web GUI の間の通信は HTTPS で行われます。

> Note

> > Web GUI画面を開いてから長時間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合は Web GUIからいったんログアウトし、ログインしなおしてください。

> Note

> > Webブラウザーでアクセスした際、フォントを外部サイトよりダウンロードするため、ページが正しく表示されるまでに時間がかかることがあります。

アクセスに成功すると次のログイン画面が表示されますので、デフォルトのmanagerユーザー、または、CLIのusernameコマンドやWeb GUIのユーザー管理画面で追加したユーザーアカウントでログインしてください。

> Note

> > デフォルトのユーザー名「manager」、パスワード「friend」でログインしたときは、次のセキュリティ警告が表示されます。ログインを続行するには「保存して次へ」をクリックしてください。

> > - 「次回ログイン時に表示する」のチェックを外してからログインすると、次回以降のログイン時にはセキュリティ警告が表示されなくなります。ただし、ブラウザーのキャッシュを削除すると再度表示されるようになります。
> > - 新規ユーザーの追加や既存ユーザーのパスワード変更はログイン後にユーザー管理画面から行えます。

## 画面構成

ログイン直後は、Web GUIのホーム画面であるダッシュボード画面が表示されます。
Web GUIの基本的な画面構成は次のとおりです。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、ファームウェアのバージョンによって異なる可能性があります。
> > 前図と次図は画面構成やナビゲーションバーの項目を示すことが目的のため、細部は省略しています。

### ナビゲーションバー

画面上部には、各画面共通のナビゲーションバーが表示されます。

各部分の表示や機能は次のとおりです。

- ① - ダッシュボード画面に移動します。○○○○○○○○の部分には機種が表示されます。
- ② - ホスト名を表示します。
- ③ - システム稼働時間（Uptime）を表示します。
- ④ - ログインユーザー名を表示します。ドロップダウンメニューになっており、ログアウトができます。
- ⑤ - 設定をスタートアップコンフィグに保存します。未保存の設定があるときはボタンの背景色が赤になります。

### メニュー欄

画面左側には、各画面に移動するためのメニューが表示されます。
■ メニュー欄の折りたたみ
メニュー欄の一番上にあるアイコンをクリックすると、メニュー欄が画面左端に折りたたまれ、各項目がアイコンだけの表示になります。
折りたたまれた状態から通常の状態（アイコンとメニュー項目名の表示）に戻す場合は、再度メニュー欄の一番上のアイコンをクリックしてください。

> Note

> > 下記は一例です。表示される項目は製品やバージョンによって異なります。

■ メニュー項目
メニュー項目には、大項目単体でページ移動するものと、大項目で下位の小項目（サブ項目）を開閉し、小項目で各ページに移動するものがあります。
各大項目の機能は次のとおりです。

- ダッシュボード
  各種情報を要約して表示するダッシュボード画面に移動します。
- かんたん設定
  VPN接続の初期設定を対話的に行える「かんたん設定」画面を開きます。
- ネットワークマップ
  AMFのネットワークトポロジーや無線APのフロアマップを表示するネットワークマップ画面を開きます。
- 無線管理
  無線LANコントローラー（AWC対応）機能の表示画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- 無線管理
  無線機能の設定画面に移動します。
- セキュリティー
  エンティティー、ファイアウォールなどのセキュリティー関連機能の画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- ネットワーク基本設定
  インターフェース、スタティック経路、ARPテーブルなどネットワークの基本的な設定・管理画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- ネットワークサービス
  ネットワークサービス（サーバー機能/クライアント機能）の設定やPing、Tracerouteといったネットワークツールの実行を行う画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- ユーザー管理
  Web GUIやCLIにログインするユーザーの一覧表示や追加、削除、変更を行う画面に移動するためのメニュー項目を開閉します。
- システム
  システム関連情報の表示画面に移動したり、CLIウィンドウを開いたりするためのメニュー項目を開閉します。

### コンテンツ欄

画面中央右下には、各画面の内容（コンテンツ）が表示されます。表示される内容は画面によって異なります（下記はダッシュボード画面の例です）。
各画面の概要については、これ以降のセクションで説明します。

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B