[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# type interface

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type interface IFNAME [DIRECTION]`

インターフェーストリガーを作成する。
インターフェーストリガーは、指定インターフェースのリンクステータスが変化したときに起動される。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名
`DIRECTION :=` | `{up|down|any}`
| 起動条件。省略時はany
| `up` | リンクアップ時
| `down` | リンクダウン時
| `any` | up/downの両方

### 使用例

■ eth1インターフェースがリンクダウンしたときに起動するインターフェーストリガー「2」を作成する。

    awplus(config)# trigger 2 ↓
    awplus(config-trigger)# type interface eth1 down ↓

### 注意・補足事項

■ インターフェースのリンクステータスが1秒未満の短い間隔で変化した場合、該当インターフェースを監視するインターフェーストリガーが起動しない場合がある。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type interface（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B