[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth radius auth group(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# mac-auth radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network)# no mac-auth radius auth group`

対象無線ネットワークでMAC認証を有効にする。また、MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は無効に戻る。
初期状態では無効。

### パラメーター

`radius` | radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

### 注意・補足事項

■ mac-auth mode(local)コマンドが未設定時の状態で本コマンドを実行すると、mac-auth mode(local)コマンドが指定値「radius」で自動設定される。
■ 外部RADIUS使用時のSession-Timeout属性の設定は未サポート。RADIUS属性でSession-Timeout値が付与されても無視される。
■ 認証順序は次のとおり。

`MAC認証 → WPA認証 → Web認証
`

■ MAC認証に関するログは出力されない。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- mac-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）
web-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B