[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp-relay maxhops

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# ip dhcp-relay maxhops <1-255>`

DHCPメッセージの最大転送回数を設定する。
DHCPリレーエージェントは、DHCPパケットのhopsフィールドをチェックし、その値が本コマンドによる設定値よりも大きい場合は、同メッセージを転送せずに破棄する。
初期値は10。hopsフィールドはリレーエージェントを越えるたびに1ずつ加算される。

### パラメーター

`<1-255>` | DHCPメッセージの最大転送回数。初期値は10

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay maxhops（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B