[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd router-preference

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd router-preference {low|medium|high}`

`(config-if)# no ipv6 nd router-preference`

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットのデフォルトルーター優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はmedium。
なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`low` | 低
`medium` | 中（初期値）
`high` | 高

### 使用例

■ vap1.0から送信するRAのデフォルトルーター優先度をhigh（高）に設定する。

    awplus(config)# interface vap1.0 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 nd router-preference high ↓

■ デフォルトルーター優先度を初期値のmedium（中）に戻す。

    awplus(config-if)# no ipv6 nd router-preference ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd router-preference（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B