[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# aes-key(local)

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# aes-key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no aes-key`

高速ローミングにおいて、AP間でPMK-R1をやり取りするときの暗号化に用いるAESキーを設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`encrypted` | VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE` | AESキー。32桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で指定する。大文字小文字は区別しない

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
        |
        +- aes-key(local)（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

fast-transition enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
mobility-domain(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
over-the-ds enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
r0-key-lifetime(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
radio-resource-management enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
wireless-network-management enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.B